# SZOLGÁLTATÁSOK BEÁLLÍTÁSAI

Válassza ki az általános hálózati beállításokat.
Válassza ki a DNS-rendszer, az SMTP, az SNMP, a WINS, a Kerberos-hitelesítés, az SNTP és az mDNS beállításokat.
DNS
DNS beállítások
Elsődleges kiszolgáló
Adja meg az elsődleges DNS kiszolgáló IP-címét.
Másodlagos kiszolgáló
Adja meg a másodlagos DNS kiszolgáló IP-címét.
Időtúllépés
Adjon meg egy időtúllépést. Az alapértelmezett beállítás 20 másodperc.
Ezt az időt használja a DNS-kiszolgálóval való kapcsolat létesítésére a standard specifikációknak megfelelően.
Tartománynév
Adja meg a tartománynevet, ahol a kiválasztott DNS kiszolgáló található.
Dinamikus DNS-frissítés
Használja ezt a beállítást a DNS-szerver dinamikus frissítésére.
Frissítés gyakorisága
Adjon meg egy időintervallumot a DNS-szerver frissítésére.
WINS
WINS-beállítások
Elsődleges kiszolgáló
Adja meg az elsődleges WINS kiszolgáló IP-címét.
Másodlagos kiszolgáló
Adja meg a másodlagos WINS kiszolgáló IP-címét.
Hatókör azonosító
Adja meg a hatókör azonosítót
SMTP
SMTP beállítások
Elsődleges kiszolgáló
Adja meg az elsődleges SMTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Másodlagos kiszolgáló
adja meg a másodlagos SMTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Portszám
Írja be a portszámot. Az alapértelmezett beállítás a 25-es port.
Időtúllépés
Adjon meg egy időtúllépést. Az alapértelmezett beállítás 20 másodperc. Ezt az értéket használja az SMTP-szerverhez való csatlakozásra és adattovábbításra, az e-mail rendszer specifikációinak megfelelően.
Forrás címe
Ha az adatküldés sikertelen, a kézbesítetlen e-mail visszajöhet a kiszolgálótól.
Adjon meg egy e-mail címet (csak egyetlen címet) az ilyen kézbesítetlen e-mailek fogadására.
Általában a rendszeradminisztrátor e-mail címét kell beírnia.
SSL engedélyezése
Ha az SSL engedélyezve van, akkor a STARTTLS paranccsal használhatja az SMTP-over-TLS titkosított adatforgalmat.
Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a STARTTLS parancsot.
Az SSL adatforgalom engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét a normál SMTP portszámával megegyező értékre.
SMTP hitelesítés
Az SMTP szerver hitelesítését hajtja végre.
Ha Kerberos-hitelesítést használ, a Kerberos-hitelesítés beállításai oldalon állítsa be a KDC-szervert, portszámot, valamint a tartományt.
Felhasználónév
Adja meg a felhasználó nevét.
Jelszó
Adja meg a jelszót.
A jelszó módosításához állítsa a [Jelszó módosítása]-t -ra.
POP SMTP előtt
Ha a van beállítva, a POP-szerverre való hitelesítés az SMTP kommunikáció megkezdése előtt történik meg.

- POP3 szerver: adja meg a másodlagos SMTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
- Portszám: adja meg a POP SMTP kommunikáció előtt POP3 portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 110-es port.
- POP hitelesítés: ha a van beállítva, a POP3 kiszolgálóra való hitelesítés azonosítási protokoll (beleértve az APOP-ot) használatával az történik.
- Felhasználónév: adja meg a POP SMTP előtt kommunikáció felhasználónevét.
- Jelszó: adja meg a POP SMTP kommunikáció előtt jelszavát. A jelszó módosításához állítsa a [Jelszó módosítása]-t -ra.
- SSL engedélyezése: ha az értékre van állítva, a POP over SSL kommunikáció vagy a POP over TLS kommunikáció STLS-sel parancs lesz engedélyezve.
  Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a POP over SSL kommunikációt, vagy a STLS parancsot.
  Az SSL kommunikáció engedélyezéséhez állítsa a „Portszám” értékét a POP over SSL kommunikáció portszámára.
  A POP over TLS adatforgalom engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét ugyanarra a portszámra, amelyre a normál POP3 kommunikációt.

Kapcsolat tesztje
Érintse meg a [Végrehajtás] gombot az SMTP kiszolgálói kapcsolat teszteléséhez.
SNMP
SNMPv1 beállítások
SNMP v1 beállítások
Állítsa be ezt az opciót az SNMPv1 beállítások használatához.
Hozzáférési mód
A hozzáférési mód beállítása.
GET közösség
Adja meg a GET közösség nevét, hogy az eszközadatokat SNMP segítségével fogadhassa.
SET közösség
Adja meg az SNMP beállításához szükséges SET közösség nevét.
A SET közösség módosítása
A SET közösség módosításához állítsa be a -t.
TRAP közösség
Adja meg az eszközről küldött SNMP TRAP által használt közösségnevet.
TRAP cél címe
Adja meg az SNMP TRAP kommunikáció cél-számítógépének IP-címét.
SNMP v3 beállítások
SNMP v3 beállítások
Állítsa be ezt az opciót az SNMPv3 beállítások használatához.
Felhasználónév
Adja meg a felhasználó nevét.
Hitelesítési kulcs
Válasszon egy algoritmust, adja meg a hitelesítési kulcsot.
Adatvédelmi kulcs
Adja meg az adatvédelmi kulcsot.
Környezet neve
Adja meg a környezet nevét.
Kerberos
Kerberos-hitelesítés beállításai
KDC kiszolgáló
Adja meg a Kerberos hitelesítő kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Portszám
Adja meg a Kerberos hitelesítő kiszolgáló portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 88-es port.
Tartomány
Lépjen be a Kerberos tartományba.
SNTP
SNTP-beállítások
SNTP
Állítsa be ezt az opciót az SNTP protokoll használatához.
SNTP szerver
Adja meg az SNTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Portszám
Írja be a portszámot. Az alapértelmezett beállítás a 123-es port.
Időtúllépés
Adjon meg egy időtúllépést. Az alapértelmezett beállítás 5 másodperc.
Szinkron-intervallum
Adja meg az SNTP-kiszolgálóval történő szinkronizálás intervallumát.
Szinkronizáció indításkor
Ha azt szeretné, hogy a szinkronizálás a gép indításakor megtörténjen, állítsa be így:
Szinkronizáció most
Ha megérinti, a gép szinkronizálódik az SNTP szerver-idővel.
mDNS
mDNS-beállítások
mDNS
Állítsa be ezt az opciót az mDNS beállítások használatához.
Szolgáltatás neve
Adja meg a szolgáltatás nevét.
Tartománynév
Adja meg a tartomány nevét.
Elsőbbségi szolgáltatás
Válassza ki a szolgáltatást, amelyet elsőbbséggel használ.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BEKAPCSOLÁSA” részt.
Vissza a tetejére