# KÖZLAPOK BEILLESZTÉSE MÁSOLATOKBA(BORÍTÓK/KÖZLAPOK)

## Áttekintés

Ez a funkció közlapként illeszt be egy papírlapot egy meghatározott lapnál.
Két papírtípus használható közlapként. A beillesztési helyek meghatározhatók.
Szükség esetén illessze be a fedőlapokat.
Fedőlapok beillesztésekor lásd a "FEDŐLAPOK BEILLESZTÉSE MÁSOLATOKBA" részt.
Például: "A" közlap beillesztése a 3. oldal után és "B" közlap beillesztése az 5. oldal után.
Példák közlapok beillesztésére
Az alábbi példák megmutatják a végeredményt, ha közlapokat helyezünk be hat egyoldalas vagy három kétoldalas eredeti közé az alábbi másolási módok használatával.
Másolási módok

- Egyoldalas eredeti másolása
- Kétoldalas eredeti másolása

Egyoldalas eredeti másolása

Közlapok beillesztési beállításai | Kész másolatok
--- | ---
Közlap beillesztése egyoldalas másolat módban | Közlap beillesztése kétoldalas másolat módban
Nem másol | Beilleszt egy közlapot a másolatok második és harmadik oldala közé. |
Egyoldalas másolás | Az eredeti harmadik oldalának egyoldalas másolatát hozza létre egy közlapon. |
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Az eredeti harmadik és negyedik oldalának kétoldalas másolatát hozza létre egy közlapon. |

Kétoldalas eredeti másolása

Közlapok beillesztési beállításai | Kész másolatok
--- | ---
Közlap beillesztése egyoldalas másolat módban | Közlap beillesztése kétoldalas másolat módban
Nem másol | Beilleszt egy közlapot a másolatok második és harmadik oldala közé. |
Egyoldalas másolás | Az eredeti harmadik oldalának egyoldalas másolatát hozza létre egy közlapon. | * Az eredeti negyedik oldala nem kerül másolásra.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Az eredeti harmadik és negyedik oldalának kétoldalas másolatát hozza létre egy közlapon. |

- A fedőlapok/közlapok funkció használata előtt töltsön közlapokat a tálcába.
- A fedőlapok/közlapok funkció használata előtt helyezze az eredetiket a dokumentumadagoló tálcára, válassza ki az egy- vagy kétoldalas nyomtatást, a másolatok példányszámát, és a többi másolási beállításokat. Ha készen van a beállításokkal, hajtsa végre a műveletsort a fedőlapok/közlapok kiválasztására.
- A közlap méretének azonosnak kell lennie a másolat méretével.
- Legfeljebb 100 közlap illeszthető be.

- A dokumentumüveg nem használható ezzel a funkcióval.
- Ugyanazon oldal elé nem lehet két közlapot beilleszteni.
- Kétoldalas eredetik kétoldalas másolása esetén az eredeti lapok elő- és hátoldalai közé nem illeszthető be közlap.
- Ez a funkció a könyvfűzés funkcióval együtt nem használható.
- Ez a beállítás nem hozzáférhető, ha a „Beállítás mód” menüben a fedlap/közlap funkció le van tiltva.

## Használat

Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

Koppintson az [Egyéb], majd a [Borítók/közlapok] gombra.
Koppintson a [Beszúrt lap] fülre.
Koppintson a közlap megjelenítése gombra.
A Beillesztés B típus beállításai megegyeznek a Beillsztés A típuséval.
A számgombok segítségével írja be annak az oldalnak a számát, ahova közlapot szeretne beszúrni, majd érintse meg a [Bevitel] gombot.
A közlapok száma a [Bevitel] gomb oldalán jelenik meg. Ismételje meg ezeket a lépéseket a közlapok számának megadásához.
Ha hibás közlap beillesztési oldalszámot adott meg:
érintse meg az [Oldalelrendezés] gombot, majd módosítsa az oldalt.

- BORÍTÓK ÉS KÖZLAPOK OLDALELRENDEZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, SZERKESZTÉSE ÉS MÁSOLÁSA

Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
A közlapok beszúrásának törlése:
koppintson a [CA] gombra.
Koppintson a [Módosítás] gombra.
Ha csak A közlapot illeszt be, koppintson a [Ne másoljon] gombra.
Ha másolatot készít az A közlapra, koppintson az [Egyoldalas] vagy a [Duplex másolás] gombra.
Közlap módosítása:
Koppintson a [Papírfiók] gombra, majd válassza ki azt a tálcát, amelybe a közlapok vannak betöltve.
Ha a közlap mindkét oldalára készít másolatot, nem használhat címkeívet, vetítőfóliát vagy indexfüles papírt közlapként. Ha nem kerül rá másolat, indexfüles papírt is beszúrhat.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson az elemre.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére