# POSZTER MÉRETŰ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE(TÖBBOLDALAS NAGYÍTÁS)

## Áttekintés

Ez a funkció a nagyított eredeti képet több lapra bontva másolja.

- A többoldalas nagyítást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.
- Tegyen egy eredetit a dokumentumüvegre.
- A kép részleteinek átfedése
  - Az egyes másolatok szélein margó fut.
  - A másolatok érintkező szélein átfedő területek lesznek.
- A papírméret, a nagyított képhez szükséges lapok száma, valamint a méretarány automatikusan állítódik be a kiválasztott eredeti és nagyítási méret alapján. (A papírméret és a méretarány manuálisan nem állítható be.)

## Használat

Koppintson az [Egyéb], majd a [Többoldalas nagyítás] gombra.
Válassza ki az [AB] vagy [Inch] fület aszerint, hogy többoldalas nagyításnál melyik felel meg az eredeti méretének, majd koppintson meg az eredeti méretének megfelelő gombra.
Az eredeti méret gombra koppintáskor megjelennek a használható nagyítási méretek, a másolópapír mérete és a lapszám gombjai.
Koppintson annak a méretnek a gombjára, amelyre az eredeti nagyítani szeretné.
Az eredeti tájolása jelenik meg.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
A másolási kép és a margókeret nyomtatásakor állítsa a [Beszúrási hely jelölés nyomtatása] négyzetet értékre.

- A többoldalas nagyítás törléséhez:
  Érintse meg a [Törlés] gombot.
Bár a többoldalas nagyítás törlődik, az automatikusan kiválasztott arány érvényes marad.
- Az arány 100%-ra való visszaállítása:
  Az arány menü megjelenítéséhez az alapképernyőn koppintson a [Méretarány] gombra, majd után koppintson a [100%] gombra.

Helyezze az eredetit a dokumentumüvegre a képernyőn megjelent tájolás szerint, majd koppintson az [Előnézet] gombra.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére