# E-MAIL NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSOK

Ha egy e-mail érkezik a készülék e-mail címére, az e-mailhez csatolt fájl kinyomtatásra kerül.

Elem | Leírás
--- | ---
E-mail nyomtatása | Válassza ezt az opciót az e-mail nyomtatás használatához.
POP3 kiszolgáló | Adja meg a POP3 kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Portszám | Adja meg a POP3 kiszolgáló portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 110-es port.
POP azonosítás | A POP3 kiszolgáló azonosítási protokollt (beleértve az APOP-t) használ az azonosításhoz.
Felhasználónév | Adja meg a felhasználó nevét. Az e-mail nyomtatáshoz speciális felhasználói fiók szükséges.
Jelszó | Adja meg a jelszót. A jelszó megváltoztatásához válassza a [Jelszó módosítása] elemet, és írja be az új jelszót a szövegdobozba.
Ellenőrzési intervallum | Adja meg a POP3 kiszolgáló lehívási intervallumát. Az alapértelmezett beállítás öt perc.
SSL engedélyezése | Ha az értékre van állítva, a POP over SSL kommunikáció vagy a POP over TLS kommunikáció STLS-sel parancs lesz engedélyezve. Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a POP over SSL kommunikációt, vagy a STLS parancsot. A POP over SSL kommunikáció engedélyezéséhez állítsa a „Portszám” értékét a POP over SSL kommunikáció portszámára. A POP over TLS adatforgalom engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét ugyanarra a portszámra, amelyre a normál POP3 kommunikációt.
Kapcsolat tesztje | A POP3-kiszolgáló kapcsolatának teszteléséhez koppintson a [Végrehajtás] gombra.

Vissza a tetejére