# ADMINISZTRÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK

A hálózati képolvasó funkciók állíthatók be.
Speciális beállítások
A válaszcím kiválasztásának letiltása
A válaszüzenet rendeltetési helyének jelzésére a [Gépnév] és a [Válaszcím] beállítások szolgálnak. Ha a felhasználók adminisztrációs beállításai engedélyezve vannak és mindkét [A válaszcím kiválasztásának letiltása] opció értékre van állítva, készülék a [Gépnév] és a [Válaszcím] alatt megadott a válaszcím rendeltetési helyet használni fogja.
Fájl elnevezése
A bejelölt négyzet karaktersorozatát hozzáadja a beolvasott képadatok fájlnevéhez.

- Ha ugyanarra a rendeltetési helyre kétszer vagy többször küld adatokat, állítsa az [Egyedi azonosító] opciót értékre, hogy az új adatok ne írják felül a korábban küldötteket.
- Ha tengerentúli számítógépre küld adatokat az Internet Fax funkcióval, állítsa a [Feladó Neve] opciót értékre.

Alapértelmezett tárgy
Adja meg az e-mail tárgyát az adatok e-mailben történő továbbításához a hálózati lapolvasóból.
Munkafeladat információ automatikus hozzáadása az e-mail szövegéhez
E-mail elküldésekor a feladat-információ automatikusan hozzá lesznek adva a levél szövegéhez.
Lábléc automatikus hozzáadása a levél szövegéhez
E-mail elküldésekor a lábléc automatikusan hozzá lesz adva a levél szövegéhez.
Levél lábléc rögzítés
Adja meg a levél lábléceként kinyomtatott szöveget.
Vissza a tetejére