# INTERFÉSZ BEÁLLÍTÁSOK

A nyomtató funkcióval kapcsolatos beállítások konfigurálhatók.
Ezek a beállítások a gép USB-portjára vagy hálózati portjára küldött adatok kezelésére és ellenőrzésére használhatók.
Hexadecimális Ürítési Mód
Ez a funkció használható a számítógépen lévő nyomtatási adatok hexadecimális formátumban, a vonatkozó ASCII szöveggel együtt történő kinyomtatásához. Ez a mód lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a nyomtatási adatok a számítógépről helyesen továbbítódnak-e a nyomtatóra.
Példa a hexadecimális ürítésre
I/O Időtúllépés
Az I/O időtúllépés 1 és 999 másodperc között bármilyen értékre beállítható.
Az I/O időtúllépés funkció átmenetileg bontja a kapcsolatot, ha a beállított időtartam eltelik anélkül, hogy a port adatokat fogadott volna. A kapcsolat megszakítása után a port automatikus választásra vált, vagy elindul a következő nyomtatási feladat.
USB port engedélyezése
Engedélyezi a nyomtatást az USB portról.
USB port emuláció átkapcsolás
Ha a gép USB-port használatával csatlakozik, válassza ki az emulált nyomtató nyelvet.
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- Auto
- Post Script
- PCL

- A beállítások azonosak a következő opció beállításaival: Hálózati port emuláció kapcsolása”.
- Ha nem túl gyakran fordulnak elő nyomtatóval kapcsolatos hibák, javasoljuk, hogy a gyári alapértelmezett „Auto” beállítást használja.

Hálózati port engedélyezése
Engedélyezi a nyomtatást a hálózati portról.
Hálózati port emuláció kapcsolása
Ezzel a beállítással választhatja ki az emulált nyomtató nyelvet, ha a gép hálózati porton keresztül csatlakozik.
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- Auto
- Post Script
- PCL

- A beállítások azonosak a következő opció beállításaival: USB port emuláció kapcsolása”.
- Ha nem túl gyakran fordulnak elő nyomtatóval kapcsolatos hibák, javasoljuk, hogy a gyári alapértelmezett „Auto” beállítást használja.

Portváltási módszer
Ezt válassza ki portváltás esetén.
Váltás a feladat végén
A nyomtatás befejeződését követően a port átvált automatikus választásra.
Váltás az I/O időtúllépés után
Ha az „I/O időtúllépés” opcióban beállított időtartam eltelik, a port átvált automatikus választásra.
Az alábbi két nyomtatóport áll rendelkezésre a gépen:

- USB-port
- Hálózati port

Vissza a tetejére