# AZONOS KÉP KÜLDÉSE TÖBB RENDELTETÉSI HELYRE(KÖRFAX KÜLDÉS)

## Áttekintés

Azonos kép küldése több beolvasási, internet-fax és fax módú rendeltetési helyre egyetlen műveletben.
Egy művelettel akár 500 rendeltetési helyre küldhet adatokat, beleértve a késleltetett küldési feladatokat is. (Ha például már 450 rendeltetési helyre késleltet körfax (szórás) küldési feladatot, még 50 rendeltetési helyre küldhet körfaxot.)
Egyszerűbb névjegyként vagy csoportként eltárolni azokat a rendeltetési helyeket, ahová gyakran küld körfaxot.
Egy névjegyben legfeljebb 500 rendeltetési helyet lehet tárolni. Körfax küldésénél több faxszám visszakereséséhez egyszerűen koppintson a névjegy vagy a csoport gombjára.
Gyorsgombbal is elküldheti a faxokat, ha a címek felvételénél az [Általában használt címre beállítás] jelölőnégyzetet állapotba állítja. Ha átmenetileg el szeretne távolítani egy rendeltetési helyet a tárolt címek közül, nyissa meg a részletek megerősítése képernyőt és távolítsa el a rendeltetési helyet.
Sor kerül a küldésre, a Lapolvasás FTP-re és Lapolvasás hálózati mappába címeket tartalmazó hiperhivatkozások figyelmen kívül hagyásával.

- Ha az eredeti színes és a színmód „Színes” értékre van állítva, az eredeti Mono2 módban küldődik az Internet fax és fax rendeltetési helyekre. A hosszú eredeti is Mono2 módban küldődik.
- Ha ugyanazt a képet faxként szeretné minden rendeltetési helyre elküldeni, érintse meg az [Azonos kép küldése fax címként] gombot a kezelőpanelen.

Rendeltetési helyek névjegyekbe vagy csoportokba történő felvételéhez:
Az alapképernyő vagy a címtár képernyő kezelőpanelén koppintson a [Cím regisztrálása/szerkesztése] gombra, vagy érintse meg [Címek regisztrálása/szerkesztése a címtárban] ikont a főablakban. Bővebb információt a "CÍMEK TÁROLÁSA KÖZVETLEN BEVITELLEL" és a " CÍMEK TÁROLÁSA GLOBÁLIS CÍMKERESÉSSEL" vagy a "CSOPORTOK TÁROLÁSA" részben talál.

## Használat

Helyezze be az eredetit.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Adja meg az összes rendeltetési helyet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

- A Körfax küldéshez nem használható gyorsgombok ki vannak szürkítve, hogy ne lehessen őket kiválasztani.
- Ha egy Beolvasás FTP-re vagy Hálózati mappa cím van megadva egy körfax küldésben, a hiperlink e-mail küldés nem történik meg.

- A küldési típus (Címzett/Másolat/Titkos másolat) váltásához koppintson a gombra.
- Ha a „Beállítás mód” menüben a [Rendszerbeállítások] → [Képküldési beállítások] → [Műveleti beállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Körfax beállítása a következő cím gombbal] engedélyezve van, a következő cím megadása előtt koppintson a gombra.
- Ha ugyanazt a képet (Mono2) szeretné faxcímként minden rendeltetési helyre elküldeni, a kezelőpanelen koppintson az [Azonos kép küldése faxcímként] gombra.
- Ha ugyanazt a képet (Mono2) szeretné internet faxcímként minden rendeltetési helyre elküldeni, a kezelőpanelen koppintson az [Azonos kép küldése faxcímként] gombra.

A kezelőpanelen koppintson a [Cím megerősítése] gombra.
Erősítse meg a rendeltetési helyet.
A megadott rendeltetési helyek törléséhez:
A kijelölés feloldásához koppintson a törölni kívánt rendeltetési hely gombjára.
Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Fax küldése előtt az [Előnézet] gomb segítségével ellenőrizze a kép előnézetét. További információ: A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE”.

- Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
  A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
- Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
  Amikor a beolvasás befejeződik, helyezze be a következő eredetit, majd koppintson a [Start] gombra. Ismételje ezt a műveletet, amíg a gép az összes oldalt be nem olvasta, majd érintse meg az [Olvasás vége] gombot.
  A küldés végén hangjelzést fog hallani.

Vissza a tetejére