# FOGADOTT INTERNET FAXOK TOVÁBBÍTÁSA(FAX ADATOK TOVÁBBÍTÁSA)

## Áttekintés

Ha nem lehet nyomtatni, mert kifogyott a papír vagy a festék, a fogadott internet faxokat a gép (a közvetlen SMTP-címet is ideértve) egy másik, korábban regisztrált internet fax-címre továbbítja.

- A továbbítás nem lehetséges, ha nem érkezett fax, illetve ha nincs beprogramozva, hogy mely számra legyen továbbítva.
- Ha továbbítás közben egy fax néhány oldalát sikerült kinyomtatni, a gép csak azokat az oldalakat továbbítja, amelyeket még nem tudott kinyomtatni.
- Ha a továbbítás nem volt sikeres, mert a küldést törölték, vagy kommunikációs hiba lépett fel, a továbbítandó faxok visszakerülnek a gép nyomtatási feladat sorába.
- Ha az [OK] gombra koppintást követően megjelenik a jelszó megadása képernyő, akkor engedélyezve van a „Fogadott adatok nyomtatási beállításainak megőrzése”. A továbbítás megkezdéséhez a számgombokkal írja be a jelszavát.
  - JELSZÓVAL VÉDETT FAX NYOMTATÁSA (Fogadott adatok nyomtatási beállításainak megőrzése)

## Használat

Érintse meg a [Beállítás mód] gombot a főablakban.
Koppintson a [Fax Adatok Fogadása/Továbbítása] gombra.
Érintse meg az [Internet Fax beállítások] billentyűt.
Érintse meg a [Végrehajtás] billentyűt a [Fogadott adatok továbbítása] menüpontban a továbbítás megkezdéséhez.
Vissza a tetejére