# AZ EREDETI BEHELYEZÉSÉNÉL KÖVETENDŐ ELJÁRÁS KIVÁLASZTÁSA AZ EREDETI TÍPUSÁTÓL ÉS ÁLLAPOTÁTÓL FÜGGŐEN

Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagolóba. Az eredeti típusától és állapotától függően használja a dokumentumüveget. Az utasításokat követve válassza ki, hogy az eredetit miként helyezi be.
Az automatikus dokumentumadagolóba behelyezésre vonatkozóan lásd: AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ".
Ha az eredetiken hibajavító folyadéktól, tintától vagy ragasztótól származó nedves foltok vannak, várjon, amíg az eredetik megszáradnak, mielőtt másolatokat készít. Ellenkező esetben a gép belső része vagy a dokumentumüveg szennyeződhet tőle.
A beállítás vagy a behelyezés módjának módosításával az automatikus dokumentumadagolóba helyezhető eredetik:

- Különböző méretű oldalakból álló eredeti
  Az „Egyéb” menüben állítsa be a [Vegyes méretű eredeti] opciót.
  Az eredetit nem ismeri fel a gép, ha az összes oldal mérete azonos, de más tájolásúak.

- Vékony eredeti 35 g/m2 - 49 g/m2 (9 lbs. - 14 lbs.)
  Az menüben állítsa be a [Lassú beolvasás mód] opciót.
  Ezt a méretet nem lehet kétoldalasan beolvasni.

- Két vagy három lefűzőlyukat tartalmazó eredeti
  Úgy helyezze be az eredetit, hogy a lyukasztott oldala ne a dokumentumadagoló tálca adagolónyílása felé essen. Adja mg az eredeti tájolását az [Eredeti behelyezése] segítségével.

Mielőtt az eredetiket a dokumentumadagoló tálcába teszi, győződjön meg róla, hogy minden tűzőkapcsot vagy gemkapcsot eltávolított. Ha ezek nem távolíthatók el, használja a dokumentumüveget.
Vissza a tetejére