# INTERNET FAX BEÁLLÍTÁSOK

Az internet-fax funkciók beállíthatók.
Fogadási beállítások
Internet fax fogadás
Engedélyezi az internet-fax fogadási funkciókat.
POP3 kiszolgáló
Adja meg a POP3 kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Portszám
Adja meg a POP3 kiszolgáló portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 110-es port.
POP azonosítás
A POP3 kiszolgáló azonosítási protokollt (beleértve az APOP-t) használ az azonosításhoz.
Felhasználónév
Adja meg a felhasználó nevét. Az internet-fax fogadásához speciális felhasználói fiók szükséges.
Jelszó
Adja meg a jelszót.
A jelszó megváltoztatásához válassza a [Jelszó módosítása] elemet, és írja be az új jelszót a szövegdobozba.
POP3 kommunikáció időtúllépése
Állítsa be a POP3 kiszolgálóval való kommunikáció időtúllépését.
Fogadás ellenőrzési intervallumának beállítása
Adjon meg egy elismerési ciklust a POP3 kiszolgálónak
SSL engedélyezése
Az STLS parancs segítségével lehetővé teszi a POP over SSL vagy a POP over TLS kommunikációt. Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a POP over SSL kommunikációt, vagy a STLS parancsot.
A POP over SSL kommunikáció engedélyezéséhez állítsa a „Portszám” értékét a POP over SSL kommunikáció portszámára.
A POP over TLS adatforgalom engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét ugyanarra a portszámra, amelyre a normál POP3 kommunikációt.
Kapcsolat tesztje
A POP3-kiszolgáló kapcsolatának teszteléséhez koppintson a [Végrehajtás] gombra.
Alapértelmezett beállítások
I-fax saját név és cím beállítása
Állítsa be ezt az opciót az internet-fax kommunikáció során használandó feladó neve és címe tárolásához. A feladó eltárolt nevét és a feladó fax számát a gép rányomtatja a fogadott fax tetejére.
Feladó neve
Adja meg az alapértelmezett feladó nevét.
I-Fax saját cím
Adja meg az alapértelmezett forrás címét.
Közvetlen SMTP beállítások
Portszám (fogadás)
Adja meg a közvetlen SMTP-kommunikáció fogadási portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 25-es port.
Időtúllépés
Adjon meg egy időtúllépést.
Portszám (küldés)
Adja meg a közvetlen SMTP-kommunikáció küldési portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 25-es port.
Időtúllépés
Adjon meg egy időtúllépést.
Vissza a tetejére