# NEM MŰKÖDIK A TŰZÉS (A GERINCTŰZÉS SEM)

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
Megjelenik egy üzenet, amely utasítja, hogy ellenőrizze a tűző egységet? | Távolítsa el a beragadt tűzőkapcsokat. - "ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE" a "MINDEN MÓDBAN ELVÉGEZHETŐ MŰVELETEK" részben
Megjelenik egy üzenet, amely utasítja, hogy tegyen be tűzőkapcsokat? | Tegye vissza a tűzőkazettát. Ne felejtse el visszatenni a tűződobozt. - "ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE" a "MINDEN MÓDBAN ELVÉGEZHETŐ MŰVELETEK" részben
Van a papírok között eltérő szélességű? | A vegyes méretű tűzéshez azonos szélességű papírokat használjon, és válassza ki az [Egyező szélesség] beállítást. A tűzés funkció nem működik különböző szélességű papírok adagolásakor. Másoláskor az [Egyéb] menü [Vegyes méretű eredeti] pontjában válassza ki az [Egyező szélesség] értéket.
Több lap van benne, mint amennyi egyszerre összetűzhető? | A maximális tűzési lapszámhoz olvassa el a „MŰSZAKI JELLEMZŐK” c. részt a Gyorsindítási útmutatóban.
Tartalmaz a nyomtatási feladat olyan papírméretet, amely nem tűzhető? | A tűzhető papírméretekhez olvassa el a „MŰSZAKI JELLEMZŐK” c. részt a Gyorsindítási útmutatóban.
Olyan papírtípus lett beállítva a tálcához a nyomtató-illesztőprogramban, amely nem tűzhető? | Ellenőrizze a papírtípus beállításokat a gépben, és válassza ki azt a tálcát, amelyben tűzhető papír van*. A [Papírválasztás] menü nyomtató tulajdonságai ablakának [Papírforrás] fülén kattintson a [Részletek] gombra, és ellenőrizze az egyes tálcákhoz beállított papírtípust. * A tűzés nem működik címkéken, jegyzetpapíron, fényes papíron, hőálló fólián és borítékon. Továbbá, akkor sem működik a tűzés, ha a „Tűzés letiltása” ki lett választva a felhasználótípusban.
A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat? | Forduljon a rendszergazdához. Lehet, hogy beállítás módban néhány funkciót letiltott.

Vissza a tetejére