# HÁLÓZAT ÁLLAPOT

A Hálózati állapot képernyőn a hálózat általános állapotával kapcsolatos információ, illetve a TCP/IP, a NetWare, az EtherTalk és a NetBIOS protokollra vonatkozó állapot látható.

Elem | Leírás
--- | ---
Általános | A hálózatra vonatkozó általános információkat mutatja. Kapcsolat állapota: a hálózati kártya (NIC) adatátviteli sebességét és a kábelre vonatkozó információkat mutatja. Duplex mód: a hálózati kártya duplex módját mutatja. Hardver cím: a hálózati kártya MAC-címét mutatja. Nyomtatás állapota indításkor: azt mutatja, hogy indításkor a gép kinyomtatja-e az állapotát. Eszköz neve: az eszköz nevét mutatja. Tartomány: a tartomány nevét mutatja. Fogadási szint (Max. a vezeték nélküli LAN fogadási szintjét mutatja.
TCP/IP | A TCP/IP protokoll aktuális állapotát mutatja. IPv4-beállítások: az IPv4 protokoll beállításait mutatja. DHCP/BOOTP: attól függően változik, hogy a gép a DHCP/BOOTP-kiszolgálótól kapja-e az IP-címet. RARP: a RARP protokoll állapotát mutatja. IPv4-cím: az IPv4-címet mutatja. Alhálózati maszk: az aktuális alhálózati maszkot mutatja. Alapértelmezett átjáró: az aktuális alapértelmezett átjárót mutatja. IPv6-beállítások: az IPv6 állapotot mutatja. DHCPv6: a DHCPv6-kiszolgáló állapotát mutatja. Manuális cím: a kézzel megadott IPv6-címet mutatja. Alapértelmezett átjáró: az aktuális alapértelmezett átjárót mutatja. Helyi kapcsolat cím: a helyi kapcsolat címét mutatja. 1. állapot nélküli cím: az állapot nélküli címet mutatja. 2. állapot nélküli cím: az állapot nélküli címet mutatja. Állapotfüggő cím: az állapotfüggő címet mutatja.
DNS | A DNS-kiszolgáló állapotát mutatja. Elsődleges kiszolgáló: az elsődleges DNS-kiszolgáló aktuális IP-címét mutatja. Másodlagos kiszolgáló: a másodlagos DNS-kiszolgáló aktuális IP-címét mutatja. Tartománynév: a DNS-kiszolgáló aktuális tartománynevét mutatja.
WINS | A WINS-kiszolgáló állapotát mutatja. Elsődleges kiszolgáló: az elsődleges WINS-kiszolgáló aktuális IP-címét mutatja. Másodlagos kiszolgáló: a másodlagos WINS-kiszolgáló aktuális IP-címét mutatja. Elsődleges kiszolgáló (DHCP): az elsődleges WINS-kiszolgáló aktuális (DHCP) IP-címét mutatja. Másodlagos kiszolgáló (DHCP): a másodlagos WINS-kiszolgáló aktuális (DHCP) IP-címét mutatja. Hatókör azonosító: az aktuális WINS hatókör azonosítót mutatja. Hatókör azonosító (DHCP): az aktuális WINS (DHCP) hatókör azonosítót mutatja.
NetWare állapot | A NetWare állapotát mutatja. NetWare: a NetWare protokoll állapotát mutatja. Keret típus: a keret típusát mutatja. Hálózatszám: a hálózatszámot mutatja. Működési mód: a működési módot mutatja. Nyomtató kiszolgáló neve: a nyomtató kiszolgáló nevét mutatja. NDS-fa: az NDS-fa nevét mutatja. NDS-környezet: az NDS-környezet nevét mutatja.
EtherTalk állapot | Az EtherTalk állapotát mutatja. EtherTalk: az EtherTalk protokoll állapotát mutatja. Zónanév: a zónanév állapotát mutatja. Típusnév: a típusnevet mutatja. Objektumnév: az objektumnevet mutatja.
NetBIOS állapot | A NetBIOS állapotát mutatja. NetBIOS: a NetBIOS protokoll állapotát mutatja. Főtallózó: a főtallózót mutatja.

Vissza a tetejére