# A KÜLDÉS SOKÁIG TART

Ha nem tudja megoldani a problémát a kézikönyv megoldásainak segítségével, nyomja meg az [Üzem] gombot, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Várjon legalább 10 másodpercet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Amikor a hálózati főkapcsoló színe zöldre váltott, nyomja meg az [ÜZEM] gombot.
Ha a feladatállapot-kijelző háttérszíne az érintőpanel jobb felső sarkában nem szürke, ne kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót és ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ez megrongálhatja a merevlemezt, illetve a rajta tárolt vagy fogadott adatok elvesztését eredményezheti.

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
Megfelelően lett megadva szkenneléskor a felbontási beállítás? | Válassza ki a felbontás és adattömörítés beállításait, amelyek megfelelnek az átvitel céljaira. A felbontás és a fájlméret között egyensúlyt teremtő képadat előállítása érdekében figyeljen az alábbi pontokra: Felbontási beállítások Az alapértelmezett felbontási beállítás [200 x 200 dpi] „E-mail”, „FTP/Asztal”, „Hálózati mappa” és „Beolvasás külső memóriaeszközre” módban, illetve [200 x 100 dpi] internet fax módban. Ha az eredeti nem tartalmaz féltónusos képet, például egy fotót vagy illusztrácit, az alapértelmezett felbontással történő lapolvasás célszerűbb és használhatóbb képet eredményez. Egy nagyobb felbontású beállítás vagy a "Féltónusú" beállítás (internet fax módban) kiválasztása csak akkor szükséges, ha az eredeti fotót tartalmaz, és a fénykép minőségét fontosabbnak tartja. Ebben az esetben figyeljen jobban, mivel nagyobb fájl jön létre, mint az alapértelmezett beállítások használatával.

Vissza a tetejére