# NEM MŰKÖDIK A LYUKASZTÁS

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
Megjelenik egy üzenet, amely utasítja, hogy ellenőrizze a lyukasztóegységet? | Ürítse ki a lyukasztási hulladékot. – LYUKASZTÓMODUL
Van a papírok között eltérő méretű? | A lyukasztás funkció nem működik különböző szélességű papírok adagolásakor. A vegyes méretű lyukasztáshoz azonos szélességű papírokat használjon, és válassza ki az [Egyező szélesség] beállítást. Másoláskor az [Egyéb] menü [Vegyes méretű eredeti] pontjában válassza ki az [Egyező szélesség] értéket.
Tartalmaz a nyomtatási feladat olyan papírméretet, amely nem lyukasztható? | A lyukasztható papírméretekről a Gyors áttekintés „MŰSZAKI JELLEMZŐK” című részében olvashat.
A nyomtató illesztőprogramban kiválasztott tálca olyan papírtípusra van állítva, ami nem lyukasztható? | Ellenőrizze a papírtípus beállításokat a gépben és válassza ki azt a tálcát, amelyben lyukasztható papír van*. A [Papírválasztás] menü nyomtató tulajdonságai ablakának [Papírforrás] fülén kattintson a [Részletek] gombra, és ellenőrizze az egyes tálcákhoz beállított papírtípust. * A lyukasztás nem működik címkéken, indexfüles papíron, fényes papíron, vetítőfólián és borítékon. Továbbá akkor sem működik a tűzés, ha a „Tűzés letiltása” ki lett választva a felhasználótípusban.
A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat? | Forduljon a rendszergazdához. Lehet, hogy beállítás módban néhány funkciót letiltott.

Vissza a tetejére