# FINISHER (NAGY GYŰJTŐTÁLCÁS)

## Áttekintés

A berendezés úgy adja ki az összeválogatott papírokat, hogy minden sorozatot lépcsőzetesen elrendez. Szükség szerint minden sorozatot össze is tűz.
A nyomatok lyukasztásához egy opcionális lyukasztó modult kell telepíteni.

- Funkciók nevei
- Kellékek
- Finisher (nagy gyűjtőtálcás) karbantartása

Funkciók nevei
×
Tűző-összerendező
Ez ideiglenesen összegyűjti a tűzendő papírt.
×
Kimeneti tálca (felső tálca, alsó tálca)
A tűzött és eltolásos kimenet ebbe a tálcába érkezik.
A tálca kihúzható. Húzza ki a tálcát nagy méretű papírra nyomtatáshoz (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" and 8-1/2" x 13" méretek).
×
Felső borítás
Nyissa fel ezt a borítást az elakadt papír eltávolításához.
×
Előlap
Nyissa ki ezt a borítást a tűzőkazetta cseréjéhez, vagy a beragadt tűzőkapcsok eltávolításához.
Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

- A finisher (nagy gyűjtőtálcás) telepítéséhez egy papírtovábbító egységre és egy álló/500/2x500/3x500/500 és 2000 lapos papírfiókra van szükség.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a (nagy gyűjtőtálcás) finisherre, és ne támaszkodjon rá.
- A finisher (nagy gyűjtőtálcás) nem telepíthető egyidejűleg finisherrel, gerinctűző finisherrel vagy gerinctűző finisherrel (nagy gyűjtőtálcás).
- Fokozottan figyeljen, amikor a gépet bekapcsolja, illetve amikor a nyomtatás folyamatban van, mivel a tálca fel-le mozoghat.

Kellékek
A finisherbe (nagy gyűjtőtálcás) az alábbi tűzőkazetta való:
MXAR-SC2 tűzőkazetta
(három db, kazettánként kb. 5000 tűzőkapocs)
Finisher (nagy gyűjtőtálcás) karbantartása
Ha a tűzőkapocs-kazettából kifogy a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg a kezelőpanelen. A tűzőkapocs-kazetta cseréjénél a működési leírás szerint járjon el.

## Használat

A kazetta cseréje
Nyissa ki az előlapot.
Szorítsa össze a tűződoboz zöld részeit, majd húzza a dobozt fel és kifelé.
Vegye ki az üres tűzőkapocs-kazettát.
A tűződoboz fedelének kioldásához nyomja meg a reteszelő gombot, majd vegye ki a tűzőkapocs-kazettát.

Ha még van benne tűzőkapocs, a tűzőkapocs-kazettát nem lehet kivenni.

Helyezzen be új tűzőkapocs-kazettát a tűzőkapocs-tartóba.
Tolja be a tűzőkapocs-kazettát, amíg a helyére nem kattan.

Ne távolítsa el a kazetta szigetelését, mielőtt azt a tartóba teszi.

Húzza ki egyenesen a tűzőkapcsolat tartó szigetelést.
Nyomja vissza a tűződobozt.
Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.
Zárja vissza az elülső borítót.
Végezzen próbanyomtatást vagy másolást a tűzött rendezés funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik.
Vissza a tetejére