# NEM TAPAD JÓL A FESTÉK, VAGY GYŰRŐDIK A PAPÍR

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
A specifikáción kívül eső papírt használ? | Használjon a SHARP által ajánlott papírt. Más típusokhoz ajánlott papír vagy nem javasolt speciális papírok használata adagolási hibát, gyűrődést vagy szennyeződést eredményezhet. – „KELLÉKEK” a „Gyors áttekintésben”
Megfelelő papírtípust állított be? | Adja meg a megfelelő papírméretet a tálca beállításokban. Ellenőrizze, hogy nem az alábbi esetek történtek-e: Nehéz papírt használ, de más papírtípus lett kiválasztva a tálca beállításokban. (A kép dörzsöléskor elkenődik.) A nehéz papírtól eltérő papírtípust használ, de a nehéz papír van kiválasztva a tálca beállításokban. (Ez gyűrődést és adagolási hibát okozhat.) „Beállítás mód” → [Papírtálca beállításai] → [Tálca regisztráció]
Úgy lett betöltve a papír, hogy a nyomtatás a hátoldalra történik? | Ellenőrizze a papír elülső és hátoldalát. Bizonyos típusú papírok, például címkepapírok és írásvetítő fóliák speciális elülső vagy hátsó oldallal rendelkeznek. Ha a nyomtatás a címkeív vagy a hőálló fólia nem megfelelő oldalára történik, a festék nem fog jól tapadni, és elmosódott kép keletkezhet.

Vissza a tetejére