# BEÁLLÍTÁSI MÓDOK ARRA AZ ESETRE, HA TÖBBFÉLE CÍM VAN MEGADVA KÖRFAX KÜLDÉSÉHEZ

Ez a szakasz azokat a beállításokat mutatja be, amelyekre ügyelnie kell, ha többféle címet ad meg körfax küldéséhez.
Ha a körfax küldésekor vegyes címtípusok (pl. beolvasás módú és internet-fax módú rendeltetési helyek) vannak megadva, a beállítások minden címre engedélyezve lesznek függetlenül attól, hogy melyik mód képernyőjén adta meg azokat. Tartsa észben a következő kivételeket:

Küldési Méret | Ha a fájlformátum [TIFF-S] értékre lett beállítva Internet fax módban, a küldés csak A4R (8-1/2" x 11"R) méretben lehetséges. Ha a A4 (8-1/2" x 11") méretnél nagyobb eredeti kerül beolvasásra, küldés előtt automatikusan A4R méretűre lesz kicsinyítve.
Felbontás (kép) | Az oldalak az egyes módokban megadott beállításoknak megfelelően küldődnek.
Fájlformátum (fájltömörítési mód) | A „Beállítás mód” [Rendszerbeállítások] → [Képküldési beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Tömörítési mód körfaxnál] menüpontjában megadott tömörítési módot alkalmazza minden rendeltetési helyre.
Színes lapolvasás | Ha beolvasási módban a színes mód [Színes] értékre van állítva, az eredeti Mono2 módban küldődik az Internet fax, és színes módban a lapolvasás rendeltetési helyekre. Ha az Internet fax bővítőkészlet engedélyezve van, az eredeti Internet fax címre megadott beállításokkal való küldéséhez érintse meg az [Azonos kép küldése Fax címként] gombot a kezelőpanelen.
Eredetik száma | Egy olyan mód címe, amelyben az eredeti oldalak száma meg van adva, ha létezik, engedélyezett.
Lapolvasási fájlméret | Ha a körfax címzettjei között szerepel olyan rendeltetési hely, amelyre az [E-mail csatolt fájl maximális mérete] vagy [Adatcsatolmány maximális mérete (FTP/Asztal/Hálózati Mappa)] használatával csatolási méretkorlátozás lett beállítva (a „Beállítási mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Képküldési beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Tömörítési mód körfaxnál] opciót), a korlátozás azokra a rendeltetési helyekre is vonatkozni fog, amelyekhez nem lett korlát beállítva.
2 1-re | Ez a mód csak a fax és az Internet fax esetében érhető el. Egy a megfelelő funkcióval rendelkező módhoz kapcsolódik.
Színkihagyás | Ez a mód a Lapolvasó és az Adatbevitel esetében érhető el. Egy a megfelelő funkcióval rendelkező módhoz kapcsolódik.

Vissza a tetejére