# KEZELÉSI BEÁLLÍTÁSOK

A képküldés funkcióhoz (e-mail, internet fax stb.) kapcsolódó beállítások konfigurálhatók.
Az alábbi kezelési beállítások az összes képküldési funkcióra érvényesek.
Alapértelmezett beállítások
Beállítások tartása a lapolvasás befejezése után.
Ezzel a beállítással megtarthatja a beállításokat, ha a lapolvasást befejezte (amíg a gép az Alapállapotba helyezés módba nem lép).
Automatikus feladat indítási idő lapolvasás közben
Állítsa be az eredeti beolvasása utáni időtúllépést. 10 és 240 másodperc között értékeket állíthat be, 10 másodperces lépésközzel.
Alapértelmezett kijelző beállítások
Válasszon egyet a [Képküldés] gomb, vagy Képküldés módban a ([CA] gomb) megkoppintásakor megjelenő következő 5 alapképernyő közül.

- E-mail
- Hálózati mappa
- FTP/Asztal
- Internet Fax
- Adatbevitel

Csak a küldési módok címeinek alkalmazása
Ha kiválaszt egy címet a címtárból, csak a szűkített módban megjelenő cím kerül alkalmazásra.
Nagyobb prioritást kap a címjegyzék megjelenítése.
Ha a képküldés mód engedélyezett, az üzemmód kezdő képernyője helyett a Címjegyzék jelenik meg.
Ha a "Beállítás mód"menüben beállított alapértelmezett címet a [Rendszerbeállítások] → [Képküldési beállítások] → [Képolvasás beállítások] → [Alapértelmezett cím] → [Alapértelmezett cím beállítása] opcióban, a [Higher priority is given to the display of address book.] funkció nem használható.
Alapértelmezettel megjelenített kategória
Válasszon egy kategóriát az alapértelmezett megjelenítéshez.

- Nincs
- Gyak. Haszn.
- Kategóriák:

Címjegyzék nagyítása
Nagyított címjegyzék lista jelenik meg.
Összes cím típus megjelenítése az aktuálisan megjelenített módtól függetlenül.
Ha ez a beállítás engedélyezett, akkor a kijelzett módtól függetlenül az összes rendeltetési helyet megjeleníti.
Kép tájolása
Az alapértelmezett képtájolást állítja be.
Kezdeti felbontási beállítás
A leggyakoribb lapolvasás, internet fax és fax mód alapértelmezett felbontásaként az alábbi beállításokat használhatja.
Lapolvasó közös
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
E-mail
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Internet-fax
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
A tároláskor beállított felbontás alkalmazása
A dokumentumtárolás funkcióval eltárolt kép használata esetén a képpel eltárolt felbontási beállítást alkalmazza.
Alapértelmezett megvilágítási beállítások
Itt állíthatja be képküldés módban eredeti dokumentumok beolvasásához az alapértelmezett megvilágítást. Válassza ki az [Auto] vagy a [Kézi] opciót. Ha a [Kézi] opciót választja ki, öt megvilágítási fokozatot állíthat be.
Alapértelmezett eredeti képtípus
Az eredetinek leginkább megfelelő felbontással történő lapolvasás érdekében előbb válassza ki az eredeti típusát (csak lapolvasás módban és USB memória-eszköz beolvasás módban).
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- Szöveg/Nyomt.Fotó
- Szöv./Fotó
- Szöveg
- Fotó
- Nyomtatott fotó
- Térkép

Ha a megvilágítás [Auto] értékre van beállítva, az alapértelmezett eredeti típust nem lehet kiválasztani.
Élesség
Segítségével kontúrosabbá és kivehetőbbé teheti a képet, amikor képküldés módban dokumentumokat olvas be. Az öt fokozat közül bármelyiket beállíthatja.
Kontraszt
Itt állíthatja be képküldés módban eredeti dokumentumok beolvasásához a kép kontrasztját. Az öt fokozat közül bármelyiket beállíthatja.
Fax/I-Fax módban küldött képpel azonos kép küldése
Az alapértelmezett beállítás engedélyezésére vagy letiltására használható. Ha engedélyezi ezt a funkciót, ugyanazt a képet küldheti egyidejűleg fax vagy internet fax üzemmódban és egy másik módban.
Ha a funkció le van tiltva, a gép a Képolvasás beállításban külön-külön megadott képet küldi el minden e-mail, FTP, Asztal és Hálózati mappa címre.
A következő cím kiválasztása előtt mindenképpen nyomja meg a Következő cím gombot ().
Ezzel a funkcióval körözvény közben a felhasználónak muszáj a [Következő cím] gombra koppintania, mielőtt a következő rendeltetési helyet megadja.
Ha a beállítás engedélyezett, a [Következő cím] gombot akkor sem hagyhatja ki, ha a következő címet gyorsgombbal adja meg.
Ha a felhasználó a [Következő cím] gombra koppintás nélkül próbálja meg beírni a következő címet, figyelmeztető dupla hangjelzést fog hallani, és a gép nem fogadja el a bevitt adatot.
Lapolvasás vége hangjelzés beállítás
Eredeti lapolvasása esetén beállítja a lapolvasás végén hallható hangot.
A megjelenítési sorrend módosításának tiltása
Letiltja a megjelenítési sorrend módosítását (keresési szám sorrend, emelkedő, csökkenő).
Beállítást követően a megjelenítés sorrendjét nem lehet módosítani. A megjelenítés sorrendje úgy marad érvényben, ahogyan azt a beállításkor engedélyezték.
Fogadott adatok megőrzési beállításai
Ez a funkció a fogadott faxokat és internet faxokat kinyomtatás nélkül a memóriában tartja. A faxokat csak a számgombokkal megadott jelszóval (gyári alapértelmezett beállítás: 0000) lehet kinyomtatni.
Jelszó
Ha a [Fogadott adatok megőrzési beállításai] opció engedélyezett, adja meg a jelszót (4-jegyű szám).
Ezek a beállítások csak akkor konfigurálhatók, ha a gép memóriájában nincsenek fogadott adatok (kivéve a titkosított vagy a körfaxküldési memóriatárban lévő adatokat).
Alapértelmezett igazoló bélyegző
Az alapértelmezett beállítás engedélyezésére vagy letiltására használható. Engedélyezze, hogy az igazoló bélyegző rákerüljön minden eredetire, amely már be lett olvasva az automatikus dokumentumadagoló segítségével.

- Email/Lapolvasás/Adatbevitel
- Fax/Internet-Fax

Törlési szélesség beállítása
Ezzel állítható be az alapértelmezett törlési szélesség a törlési funkcióhoz. 0 mm (0") és 25 mm (1") között 3 mm-es (1/8") lépésekben adja meg a szél törlése, illetve a közép törlése értékét is.
Fogadott adatok időzített kiadása
Ez a funkció akkor elérhető, ha a Fogadott adatok képének ellenőrzése beállítás engedélyezve van.
* Fax bővítőkészlet vagy internet fax bővítőkészlet telepítése esetén jelenik meg. Ha a "Fogadott adatok időzített kiadása" beállítása , ez a beállítás szürkén jelenik meg.
Ha a "Jelszó módosítása" vagy a "Fogadott adatok megőrzési beállításai" opció beállítása , a jelszóbeviteli mező szürkén jelenik meg.
BEÁLLÍTÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
Regisztráció letiltásának beállításai
Ezzel a funkcióval letilthatja a rendeltetési helyek tárolását. A tárolás a gépről, tárolás a (webes felületű) Beállítás módból és a tárolás a PC-ről funkció külön-külön letiltható.
Rendeltetési h. kezelőpanelről v. regisztrálásának letiltása
Ez a funkció letiltja a gépről történő címmeghatározást.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- Csoport (Közv. bejegyz.)
- Csoport (Címtár)
- Névjegyek

Összes kiválasztása: az összes elemet kiválasztja.
Jelölt elemek törlése: az összes kijelölt elemet törli.
Rendeltetési hely weboldalról történő felvételének letiltása
Tiltja a rendeltetési helyek (webes felületű) Beállítás módban történő tárolását.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- Csoport (Közv. bejegyz.)
- Csoport (Címtár)
- Egyéni

Összes kiválasztása: az összes elemet kiválasztja.
Jelölt elemek törlése: az összes kijelölt elemet törli.
Program regisztrálásának/törlésének letiltása
Ezzel a funkcióval tilthatja le a feladatprogramokban tárolt képküldési beállítások törlését és módosítását.
Az összes programelem felvételének tiltása
Ez a funkció a programok tárolásakor letiltja a címtár használatát.
Memóriatár regisztrációjának tiltása
Letiltja az összes memóriatár típus regisztrációját.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:
Memória lehívása, Bizalmas, Körfax küldés (Közv. bejegyz.), Körfax küldés (Címtár)
Rendeltetési hely reg. globális címkereséssel tiltása
Ez a funkció letiltja a globális címtárral végrehajtott kereséssel történő cím meghatározást.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:
E-mail, Internet Fax, Fax
Összes kiválasztása: az összes elemet kiválasztja.
Jelölt elemek törlése: az összes kijelölt elemet törli.
Network Scanner Tools regisztráció tiltása
Letiltja a címek Network Scanner Tool segítségével történő kezelését.
Ezzel az opcióval megakadályozhatja egy másik gép adatainak címtári bejövő útválasztással történő tárolását.
Hálózaton keresztül történő továbbítás letiltása
Tiltja a bejövő útválasztást.
Beállítások a küldés letiltásához
Ezekkel a beállításokkal letilthatja az alábbi küldési műveleteket.
[Újraküldés] tiltása Képküldés módban
Ez a beállítás letiltja a képküldés mód alapképernyőjén lévő [Újraküldés] gombot.
Címtárból való kiválasztás letiltása
Letiltja a rendeltetési helyek címtárból történő kiválasztását.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- E-mail
- FTP
- Asztal
- Hálózati mappa
- Internet-Fax (Közvetlen SMTP is)

Összes kiválasztása: az összes elemet kiválasztja.
Jelölt elemek törlése: az összes kijelölt elemet törli.
Közvetlen bevitel tiltása
Letiltja a rendeltetési helyek címeinek stb. közvetlen bevitelét.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- E-mail
- Hálózati mappa
- Internet-Fax (Közvetlen SMTP is)

Összes kiválasztása: az összes elemet kiválasztja.
Jelölt elemek törlése: az összes kijelölt elemet törli.
PC-I-Fax küldés letiltása
Ez a funkció letiltja a PC-I-Fax átvitelt.
Saját szám és név beállítva
Eltárolja az Internet-Fax vagy Fax feladó információkat.
Feladó adatok regisztrációja
Ezzel a beállítással eltárolhatja a feladó nevét a fax és internet fax funkcióhoz, a feladó fax számát, valamint a feladó címét az internet fax funkcióhoz. A feladó eltárolt nevét, a feladó fax számát vagy az internet fax feladó címét a gép rányomtatja a fogadott fax tetejére.
Feladó neve
Adja meg a feladó nevét. A feladó neveként legfeljebb 20 karaktert adhat meg.
Feladó fax száma
Beállítja a feladó fax számát.
Érintse meg a [-] gombot szünetjel beillesztéséhez a számok közé.
Érintse meg a [Szóköz] gombot szóköz beillesztéséhez a számok közé.
I-Fax saját cím
Adja meg a feladó alapértelmezett címét (legfeljebb 56 karakter).
Saját név kiválasztás regisztrálása
Eltárolja egy másik funkció „Saját név kiválasztása” opciójába használt feladó nevet. Legfeljebb 18 feladónév tárolható.
Új hozzáadása
Feladó nevének eltárolása. Legfeljebb 20 karakter tárolható el.
A feladónév megadása után koppintson a [Tárolás] gombra.
A rendszer 01 és 18 között automatikusan a feladó nevéhez rendeli a legkisebb szabad regisztrációs számot. Ez a szám nem módosítható.
Feladó neve lista
Megjeleníti az eltárolt „feladó neve” listát.
A gép törli az itt kiválasztott feladó nevet.
Vissza a tetejére