# A KÖZVETLEN SMTP-CÍMRE KÜLDÉS ELŐTT

A készülék támogatja a Közvetlen SMTP funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a cégen belül közvetlenül, levelezőkiszolgáló használata nélkül küldjön internet faxokat.
A Közvetlen SMTP-címek címtárban történő tárolásának eljárásáról a "CÍMEK TÁROLÁSA KÖZVETLEN BEVITELLEL" és a " CÍMEK TÁROLÁSA GLOBÁLIS CÍMKERESÉSSEL" vagy a "CSOPORTOK TÁROLÁSA" részben olvashat. A tárolt Közvetlen SMTP-címek az internet fax módhoz tartozó címtárban is megtalálhatók.
Ha a rendeltetési hely foglalt:
Ha a rendeltetési hely foglalt, a készülék rövid ideig vár, majd automatikusan újraküldi az anyagot.
A küldés törlése:
Törölje a feladatállapot képernyőről.

- FOLYAMATBAN LÉVŐ VAGY KÉSLELTETETT FELADAT LEÁLLÍTÁSA/TÖRLÉSE

Az újrahívási kísérletek számának és a köztük lévő időköznek a beállítása, amikor a kapcsolat foglalt vonal, vagy más ok miatt nem jön létre.
A "Beállítás mód" menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Képküldési beállítások] → [Internet fax beállítások] → [Küldési beállítások] → [Újrahívás foglalt vonal esetén] pontot.
A gyári alapértelmezett beállítás két kísérlet 3 perces időközzel.
Ha kommunikációs hiba történik:
Ha kommunikációs hiba történik, vagy a másik faxkészülék az előre megadott időn belül nem válaszol a hívásra, a gép az előre megadott idő elteltével újra megkísérli az adatátvitelt.
A küldés törlése:
Törölje a feladatállapot képernyőről.

- FOLYAMATBAN LÉVŐ VAGY KÉSLELTETETT FELADAT LEÁLLÍTÁSA/TÖRLÉSE

Hiba miatt meghiúsuló küldés esetén az újrahívási kísérletek számának és a köztük lévő időköz beállításához:
A "Beállítás mód" menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Képküldési beállítások] → [Internet fax beállítások] → [Küldési beállítások] → [Újrahívás kommunikációs hiba esetén] pontot.
A gyári alapértelmezett beállítás két kísérlet 3 perces időközzel.
Vissza a tetejére