# BROSÚRA MÁSOLÁSA(KÖNYVMÁSOLÁS)

## Áttekintés

Ez a funkció egy kinyitott könyv vagy egyéb kötött anyag két egymással szemben elhelyezkedő oldaláról készít másolatot.
Az ezzel a funkcióval készített másolatokat középen össze lehet hajtani füzetté rendezéshez.
Ez a funkció megkönnyíti a másolatok igényes füzetté vagy brosúrává rendezését.
Az eredeti behelyezése

- A könyv másolást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.
- Négy eredeti oldal lesz másolva minden lapra. Ha az eredeti oldalak száma nem osztható néggyel, a készülék automatikusan üres oldalakat illeszt be a másolat végére.
- Ha van gerinctűző finisher telepítve, akkor ezt a funkciót lehet kombinálni a gerinctűzés vagy a hajtás funkcióval.
- A könyvmásolás funkció kiválasztása esetén a gép automatikusan kiválasztja a 2 oldalas másolást.
  Ha olyan beállítások vannak kiválasztva, amelyek kizárják a 2 oldalas másolást, a könyvmásolás funkció nem használható.

## Használat

Tegye az eredetit a dokumentumüvegre.
Helyezze be az „első és utolsó lapok” kinyitott oldalait.

- DOKUMENTUMÜVEG

Koppintson az [Egyéb], majd a [Könyvmásolás] gombra.
Válassza ki a kötési pozíciót.
Ha nem kíván borítót beilleszteni, érintse meg sorrendben a és a [Vissza] gombot. Majd ugorjon az 5. lépésre.
Könyvmásolás törlése:
Koppintson a [Ki] gombra.
Ha borítót kíván beilleszteni, érintse meg a [Borító beállítás] gombot, majd a [Be] gombot.
Ha a beillesztett borítóra másolni szeretne, jelölje be a [Másolat készítése a borítón (kétoldalas)] négyzetet, hogy megjelenjen a jel.
A borító bemeneti tálcájának módosításához:
A tálcakiválasztó képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [Papírfiók] gombot. A tálcakiválasztó képernyőn érintse meg a borító bemeneti tálcáját. További információt a következő részben talál: PAPÍRTÁLCA KIVÁLASZTÁSA MÁSOLÁSHOZ”.

- Ha továbbra is borítót másol, címkeívet, vetítőfóliát, és tabulált (indexfüles) papírt nem használhat.
- Ez a beállítás nem hozzáférhető ha a beállítás módban a fedőlapok/közlapok funkció ki van kapcsolva.

Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Az első eredeti oldal beolvasásához érintse meg az [Előnézet] gombot.
Elkezdődik az eredeti lapolvasása.
Helyezze be a következő kinyitott eredeti oldalt, és érintse meg a [További lapolvasás] gombot.
Ismételje ezt a lépést, míg minden eredeti oldalt be nem olvasott.
Az eredeti hátralevő oldalait a következő sorrendben olvassa be:

1. Az elülső borító belső oldala és az 1. oldal (egymással szemben elhelyezkedő oldalak)
2. A 2. és a 3. oldal belső oldala (egymással szemben elhelyezkedő oldalak)
3. ...
4. Az utolsó oldal belső oldala és a hátsó borító (egymással szemben elhelyezkedő oldalak)

A másolási beállításokat nem lehet megváltoztatni a további oldalak beolvasásakor.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg az [Eredeti beolvasásának vége] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére