# NYOMTATÁS BORÍTÉKRA MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

## Áttekintés

Borítékokra való nyomtatásra az oldalsó tálca használható.

- Az oldalsó tálcában használható papírtípusokról részleteket az „ALKALMAZHATÓ PAPÍRTÍPUSOK” részben talál.
- A papír oldalsó tálcába való betöltésének művelete: PAPÍR BETÖLTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCÁBA”.
- A papírbetöltési művelet részleteit lásd a „PAPÍRADAGOLÁS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN” részben.
- Ha olyan nyomathordozót – például borítékot – használ, amelyet csak meghatározott tájolással lehet betölteni a gépbe, 180 fokkal elforgathatja a képet. További információkat „A NYOMTATÁSI KÉP ELFORGATÁSA 180 FOKKAL (Elforgatás 180 fokkal)” részben talál.
- Boríték használata előtt ajánlott próbanyomtatást végezni a nyomtatási eredmény ellenőrzéséhez.

## Használat

Válassza ki a boríték méretét az alkalmazás megfelelő beállításainál (a legtöbb alkalmazásban „Page Setup”), majd hajtsa végre a következő lépéseket.
Az oldalbeállítás képernyő „Paper Size” menüjében válassza ki a boríték méretét, majd kattintson az [OK] gombra.
A beállítás ablakban válassza ki a [Paper Feed] opciót.
Az „All pages from” menüből válassza ki a [Bypass Tray (Envelope)] opciót.
Az oldalsó papírtálca (bypass tray) papírtípusát állítsa [Envelope] értékre, majd töltsön borítékot az oldalsó papírtálcába.
Vissza a tetejére