# GERINCTŰZŐ FINISHER (NAGY GYŰJTŐTÁLCÁS)

## Áttekintés

Ebbe beletartozik az eltolás funkció, amely lépcsőzetesen elrendezi a kimenő papírokat, a tűzött rendezés funkció, amely összetűzi az egyes nyomatcsoportokat, a gerinctűző funkciót, amely automatikusan összetűzi a lapok közepét és félbehajtja azokat, és a papírhajtás funkció, amely félbehajtja a papírt.
A nyomatok lyukasztásához egy opcionális lyukasztó modult kell telepíteni.

- Funkciók nevei
- Kellékek
- Gerinctűző finisher (nagy gyűjtőtálcás) karbantartása

Funkciók nevei
×
Tűző-összerendező
Ez ideiglenesen összegyűjti a tűzendő papírt.
×
Kimeneti tálca (felső tálca, alsó tálca)
A tűzött és eltolásos kimenet ebbe a tálcába érkezik.
A tálca kihúzható. Húzza ki a tálcát nagy méretű papírra nyomtatáshoz (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" and 8-1/2" x 13" méretek).
×
Gerinctűző tálca vezető
Ez vezeti a papírt a tálcába. A nyomtatás megkezdés előtt tegye fel a gerinctűző tálca vezetőt alul a papír méretének megfelelő helyzetbe.
×
Gerinctűző tálca
A gerinctűzött kimenet ebbe a tálcába érkezik.
×
Felső borítás
Nyissa fel ezt a borítást az elakadt papír eltávolításához.
×
Előlap
Nyissa ki ezt a borítást a tűzőkazetta cseréjéhez, vagy a beragadt tűzőkapcsok eltávolításához.
Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

- A gerinctűző finisher (nagy gyűjtőtálcás) telepítéséhez egy papírtovábbító egységre és egy álló/500/2x500/3x500/500 és 2000 lapos papírfiókra van szükség.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a (nagy gyűjtőtálcás) gerinctűző finisherre, és ne támaszkodjon rá.
- Fokozottan figyeljen, amikor a gépet bekapcsolja, illetve amikor a nyomtatás folyamatban van, mivel a tálca fel-le mozoghat.
- A gerinctűző finisher (nagy gyűjtőtálcás) nem telepíthető egyidejűleg finisherrel, (nagy gyűjtőtálcás) finisherrel vagy gerinctűző finisherrel.

Kellékek
A (nagy gyűjtőtálcás) gerinctűző finisherhez az alábbi tűzőkazetta szükséges:
Finisher egység
AR-SC2 tűzőkazetta (három kazetta, egyenként kb. 5000 tűzőkapoccsal)
Gerinctűző egység
Tűzőkazetta (három kazetta, egyenként kb. 2000 tűzőkapoccsal) AR-SC3
Gerinctűző finisher (nagy gyűjtőtálcás) karbantartása
Ha a tűzőkapocs-kazettából kifogy a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg a kezelőpanelen. A tűzőkapocs-kazetta cseréjénél a működési leírás szerint járjon el.

## Használat

A tűzőkapocs-kazetta cseréje (finisher egység)
A tűzőkapocs-kazetta cseréje (gerinctűző egység)
A tűzőkapocs-kazetta cseréje (finisher egység)
< hét lépés összesen >
Nyissa ki az előlapot.
Szorítsa össze a tűződoboz zöld részeit, majd húzza a dobozt fel és kifelé.
Vegye ki az üres tűzőkapocs-kazettát.
A tűződoboz fedelének kioldásához nyomja meg a reteszelő gombot, majd vegye ki a tűzőkapocs-kazettát.

Ha még van benne tűzőkapocs, a tűzőkapocs-kazettát nem lehet kivenni.

Helyezzen be új tűzőkapocs-kazettát a tűzőkapocs-tartóba.
Tolja be a tűzőkapocs-kazettát, amíg a helyére nem kattan.

Ne távolítsa el a kazetta szigetelését, mielőtt azt a tartóba teszi.

Húzza ki egyenesen a tűzőkapcsolat tartó szigetelést.
Nyomja vissza a tűződobozt.
Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.
Zárja vissza az elülső borítót.
Végezzen próbanyomtatást a tűzött rendezés funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik.
A tűzőkapocs-kazetta cseréje (gerinctűző egység)
Mielőtt hozzáfogna, távolítson el mindent a (nagy gyűjtőtálcás) gerinctűző finisher kimeneti tálcájáról. Ne tegye vissza a kivett papírokat a kimeneti tálcára.
<nyolc lépés összesen >
Nyissa ki az előlapot.
Ragadja meg a gerinctűző egység fogantyúját, és húzza lassan kifelé ütközésig.
Húzza ki a gerinctűző egységből a tűző egységet, és fordítsa fel.
Ragadja meg az üres tűzőkapocs-kazetták bal és jobb oldalát, és vegye ki a kazettákat.
Töltsön be új tűzőkazettákat.
Cserélje ki mindkét tűzőkapocs-kazettát.
Vegye le az egyes tűzőkazetták borítását, majd helyezze be őket.
Húzza előre a gerinctűző finisher tűző egységét, majd fordítsa vissza az eredeti helyzetébe.
Tolja be a gerinctűző egységet.
Csukja be a gerinctűző finisher előlapját.
Végezzen próbanyomtatást vagy másolást a gerinctűző funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik.
Vissza a tetejére