# A FELBONTÁS MÓDOSÍTÁSA

## Áttekintés

Adja meg a felbontás beállítását.
Hogyan válassza ki a felbontást?
Normál szöveges eredetik esetén a 200 x 200 dpi (Internet fax módban 200 x 100 dpi) felbontású beállítás megfelelően olvasható képet hoz létre.
Fényképek vagy illusztrációk esetén a nagy felbontású beállítás (600 x 600 dpi stb.) éles képet hoz létre.
Azonban, egy magas felbontás beállítás nagyobb fájlt eredményez, és ha a fájl túl nagy, a küldés sikertelen lehet. Ebben az esetben csökkentse a beolvasott oldalak számát, vagy más módon csökkentse a fájl méretét.

- A FORMÁTUM MÓDOSÍTÁSA LAPOLVASÁSI VAGY ADATBEVITELI MÓDBAN
- FORMÁTUM MÓDOSÍTÁSA INTERNET FAX ÜZEMMÓDBAN
- A KÉP KÜLDÉSI MÉRETÉNEK MEGADÁSA

Ha az automatikus dokumentumadagolót használja, a felbontási beállítás nem módosítható a lapolvasás megkezdése után. (Ha azonban az Egyéb menüben az „Egyesítés” opciót használja, mindig módosítsa a felbontást, ha új eredeti sorozatot helyez a gépbe.)

- Ha a dokumentumüveget használja több eredeti oldal beolvasásához, a felbontás beállítását minden alkalommal módosítsa, amikor lapot cserél.
- Ha Internet fax módban a [TIFF-S] formátumot választotta ki, csak a [200x100dpi] vagy [200x200dpi] beállítást választhatja.

## Használat

Koppintson a [Felbontás] gombra.
Érintse meg a kívánt felbontás gombját.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Több eltérő módú rendeltetési hely esetén a ikonra koppintva válthat módot és állíthatja be az egyes módokhoz tartozó felbontást.
Azonban az FTP/Asztal és Hálózati mappa esetében ugyanaz a mód van beállítva.
E-mail, FTP/Asztal vagy Hálózati mappa kiválasztásakor:
Internet fax kiválasztásakor:
Internet fax módban féltónus megadásához állítsa a [Féltónus] jelölőnégyzetet állapotba. (Ez az opció nem választható a [200 x 100dpi] beállítás kiválasztása esetén.)
Ez a funkció sok szürkeárnyalatos részt tartalmazó eredeti (például fénykép vagy színes illusztráció) beolvasásakor a szokásosnál jobb minőségű képet küld.
Vissza a tetejére