# TÖBB EREDETI MÁSOLÁSA MINDEN EGYES BROSÚRAOLDALRA(BROSÚRA 2 1-RE/4 1-RE)

## Áttekintés

Ez a funkció az eredeti kettő vagy négy oldalát másolja azonos méretben a brosúra másolópapírjának minden oldalára.
Ez a funkció megkönnyíti a másolatok igényes füzetté vagy brosúrává rendezését, minimális számú másolat készítésével.

- A 2 1-re vagy 4 1-re brosúra másolásnál a következő papírméretek és lapszámok használhatók.
  Papírméret: A3W (a gerinctűző finisher (nagyméretű rendező) telepítése esetén) A3, B4, A4R, 12"x 18" (a gerinctűző finisher (nagyméretű rendező) telepítése esetén), 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R, 8K, 16KR
  Tűzött lapok száma: max. 15 lap
- Olvassa be az eredetiket az első oldal felől az utolsó felé haladva. A másolás sorrendjét a gép automatikusan beállítja.
  Nyolc vagy 16 eredeti oldal lesz másolva minden lapra. Ha az eredeti oldalak száma nem osztható nyolccal, a készülék automatikusan üres oldalakat illeszt be a másolat végére.

## Használat

Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Ha az eredetik kétoldalasak, helyezze őket a dokumentumadagoló tálcába.
Koppintson az [Egyéb] gombra, majd a [Brosúra másolás] gombra.
Válassza ki a kötési élt.
A brosúrakötés beállításainak törléséhez:
Koppintson a [Ki] gombra.
Az eredetinek megfelelően koppintson az [Egyoldalas] vagy a [Kétoldalas] gombra.
Ha nem kíván borítót beilleszteni, folytassa a 6. lépéssel.
Ha borítót kíván beilleszteni, érintse meg a [Borító beállítás] gombot, majd a [Be] gombot.

- A borító bemeneti tálcájának módosításához:
A tálcakiválasztó képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [Papírfiók] gombot.
A tálca kiválasztó képernyőn koppintson a borító bemeneti tálcájára.
További információt a következő részben talál: PAPÍRTÁLCA KIVÁLASZTÁSA MÁSOLÁSHOZ”.
- Ha borítóra másolni szeretne, jelölje be a [Másolat készítése a borítón (kétoldalas)] négyzetet, hogy megjelenjen a jel.

Ha a borítóra másolatot készít, címkeív, vetítőfólia és tabulált (indexfüles) papír nem használható.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A kezelőpanelen koppintson a [Tördelés] gombra.
Koppintson a használni kívánt tördeléstípus gombjára.
Ha szükséges, a képek elforognak.
A 2 1-re, 4 1-re beállítás törléséhez:
Koppintson a [Ki] gombra.
Válassza ki az elrendezést.
Válassza ki a keretet.
A lapon elrendezett oldalak közé vonalat illeszthet.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére