# PROTOKOLL BEÁLLÍTÁSOK

Válassza ki az általános hálózati beállításokat.
A TCP/IP, NetWare, EtherTalk és NetBIOS állapotinformációi állíthatók be.
TCP/IP
TCP/IP beállítások
TCP/IP
Ahhoz, hogy a gépet TCP/IP hálózaton használja, ezt a beállítást engedélyezni kell.
IPv4 beállítások
Ha a gépet TCP/IP (IPv4) hálózaton használja, ezzel a beállítással konfigurálhatja a gép IP-címét.
DHCP/BOOTP
Ezzel a beállítással az IP-címet automatikusan, DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll)/BOOTP (rendszerindító protokoll) használatával szerzi meg a rendszer. Ha engedélyezi ezt a beállítást, nem szükséges IP-címet megadni manuálisan.
DHCP/BOOTP használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan változhat. Ha az IP-cím megváltozik, többé nem lehet nyomtatni.
Ha a gépet TCP/IP hálózaton fogják használni, ne feledje engedélyezni az alábbi " TCP/IP Engedélyezése" opciót.
RARP
Állítsa be ezt az opciót a RARP protokoll használatához.
IPv4 cím
Adja meg a gép IP-címét.
Alhálózati maszk
Adja meg az IP alhálózati maszkot.
Alapértelmezett átjáró
Adja meg az alapértelmezett átjáró címét.
IPv6 beállítások
Ha a gépet TCP/IP (IPv6) hálózaton használja, ezzel a beállítással konfigurálhatja a gép IP-címét.
IPv6
Engedélyezze ezt a beállítást.
DHCPv6
Ezzel a beállítással az IP-címet automatikusan, DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll) v6 használatával szerzi meg a rendszer. Ha engedélyezi ezt a beállítást, nem szükséges IP-címet megadni manuálisan.
Kézi cím/előtag hossz
Írja be a gép IP-címét és az előtag hosszát (0-128).
Alapértelmezett átjáró
Alapértelmezett átjáró

- DHCPv6 használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan változhat. Ha az IP-cím megváltozik, többé nem lehet nyomtatni.

- Ha a gépet TCP/IP hálózaton fogják használni, ne feledje engedélyezni a következő opciót: TCP/IP engedélyezése".
- IPv6 környezetben a gép használhat LPD vagy IPP protokollt.

Ping parancs
Ellenőrizze, hogy a berendezés képes-e kommunikálni a hálózaton levő számítógéppel.
Adja meg a kívánt számítógép IP-címét, majd koppintson a [Végrehajt] gombra. Egy üzenet jelenik meg arról, hogy a számítógépről érkezett-e válasz vagy sem.
NetWare
NetWare beállítások
NetWare
Ahhoz, hogy a gépet NetWare hálózaton használja, ezt a beállítást engedélyezni kell.
Keret típus
Válasszon egy keret típust.
Beállítások: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Működési mód
Válasszon egy működési módot.
Beállítások: PSERVER, RPRINTER
Nyomtató neve
Adja meg a nyomtató nevét.
PSERVER beállítások
Nyomtató szerver neve
Adja meg a nyomtató szerver nevét.
Jelszó
Adja meg a jelszót.
A jelszó módosításához állítsa a [Jelszó módosítása]-t -ra.
Ellenőrzési intervallum
Adja meg a feladatellenőrzési intervallumot.
Kötés mód
Állítsa be ezt az opciót a kötés mód használatához.
Fájlszerver neve 1-8
Adja meg a fájlszerver nevét.
NDS fa
Adja meg az NDS fa nevét.
NDS kontextus
Adja meg az NDS kontextust.
RPRINTER beállítások
Nyomtató szerver neve 1-8
Adja meg a nyomtató szerver nevét.
Feladat időtúllépés
Beírja a feladat időtúllépés értékét.
EtherTalk
EtherTalk beállítások
EtherTalk
Ahhoz, hogy a gépet EtherTalk hálózaton használja, ezt a beállítást engedélyezni kell.
Zóna neve
Adja meg a zóna nevét.
Nyomtató neve
Adja meg a nyomtató nevét.
NetBIOS
NetBIOS konfiguráció
NBT/WINS
Ahhoz, hogy a gépet NetBIOS hálózaton használja, ezt a beállítást engedélyezni kell.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BEKAPCSOLÁSA” részt.
Vissza a tetejére