# A FÉNYÉRZÉKENY HENGER ELEKTROMOS TÖLTŐEGYSÉGÉNEK TISZTÍTÁSA

## Áttekintés

Ha a dokumentumüveg és az automatikus dokumentumadagoló tisztítását követően is fekete vagy vonalak jelennek meg, a töltőegység-tisztítóval tisztítsa meg a fényérzékeny hengert feltöltő elektromos töltőegységet.

- Ha a fényérzékeny henger töltőegységének tisztítása nem oldja meg a problémát, húzza ki a forgatógombot, majd tolja vissza még háromszor.
- Amikor a töltőegységet a forgatógomb húzogatásával tisztítja, lassan, egyik végponttól a másikig húzza és tolja a gombot.

## Használat

Nyissa ki az előlapot.
Oldja ki a festékporgyűjtő tartályt.
Nyomja fel a festékporgyűjtő tartály kioldókarját.
A festékporgyűjtő tartály az ábrán látható módon előredől.
Óvatosan támassza meg kézzel a tartályt, és engedje ütközésig előredőlni.
Tisztítsa meg az elektromos töltőegységet.
Finoman húzza fel teljesen a töltőegység tisztítót, majd finoman nyomja be.
Nyomja be a festékporgyűjtő tartályt a gépbe.
Nyomja be a tartályt, amíg a helyére nem kattan.
Zárja vissza az elülső borítót.
Vissza a tetejére