# CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN

Valamelyik üzemmód alapképernyőjén koppintson a [Szövegdoboz] gombra
Az Internet fax alapképernyőjén érintse meg a [Szövegdoboz gombot] a cím típusának kiválasztására szolgáló képernyő megjelenítéséhez. Érintse meg az [Internet Fax] vagy a [Közvetlen SMTP] gombot.
Adja meg a rendeltetési hely címét

- Adatbeviteli módban válassza ki a rendeltetési hely módját és írja be a rendeltetési hely címét.
- A Lapolvasás hálózati mappába módban a hálózati mappa beviteli képernyő jelenik meg. Lásd: HÁLÓZATI MAPPA MEGHATÁROZÁSA”.

- A [Címzett], [Cc] és [Bcc] közötti váltáshoz koppintson a billentyűre.
- Választhatja a [Bcc] lehetőséget, ha a [Képküldési beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Bcc beállítás] → [Bcc engedélyezése] engedélyezve van a [Rendszerbeállítások] menüben.
- Internet Fax módban a fogadásjelentés kérése képernyő jelenik meg, ha a [Képküldési beállítások] → [Internet Fax beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Küldési beállítások]→„I-Fax fogadási jelentés be/ki beállítás” engedélyezve van a [Rendszerbeállítások] menüben. Ha szeretne jelentést kapni, érintse meg az [Igen] gombot. Ha nem, érintse meg a [Nem] gombot. (A közvetlen SMTP funkció használata esetén a készülék nem erősíti meg a továbbítást.)

Vissza a tetejére