# A HÁLÓZATI KÉPOLVASÓ HASZNÁLATA ELŐTT

A készülék hálózati lapolvasóként való használatához tárolja el a feladó adatait, konfigurálja a kiszolgáló beállításait, tárolja el a rendeltetési helyeket a címtárban, és hajtsa végre az egyéb szükséges műveleteket.
Győződjön meg róla, hogy a hálózati főkapcsoló "" helyzetben van
Ha a hálózati kijelző világít, a hálózati főkapcsoló „” helyzetben van. Ha a hálózati kijelző nem világít, állítsa a hálózati főkapcsolót "" helyzetbe, majd a kezelőpanelen nyomja meg az [ÜZEM] gombot.

*
  Ha a fax funkciót fogja használni – különösen pedig, ha a fogadás vagy az időzített küldés éjszaka történik –, a hálózati főkapcsoló legyen mindig „” helyzetben.

A dátum és az idő ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a gépen a helyes dátum és idő van-e beállítva.
A dátum és az idő beállítása a gépen:
A „Beállítás mód” alatt válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Óra beállítás] elemet.
Ha az [Órabeállítás tiltása] engedélyezett, a dátumot és az időt nem lehet módosítani.
Ebben az esetben a "Beállítás mód" menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] opciót, majd az [Órabeállítás tiltása] beállítás letiltásához válassza ki a [Kezelési Beállítások] opciót.
Feladó adatainak tárolása
A Beolvasás e-mailbe funkció használata előtt
Tárolja el az alapértelmezett feladónevet a „Feladó neve”, illetve a válasz e-mail címet a „Válasz e-mail címe” funkciókban. A készülék ezeket használja, ha nem választ ki feladót.
A feladó nevének és címének tárolása arra az esetre, ha nincs kiválasztva feladó:
A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Képküldés beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Lapolvasási beállítások] → [Alapértelmezett feladó beállítása] opciót.
Az internet-fax funkció használata előtt
Tárolja el a feladó nevét a „Feladó neve” és a feladó internet-fax címét a „Saját cím” funkcióban.
A feladó nevének és címének tárolása:
A „Beállítás mód” alatt válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Képküldési Beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Saját szám és név beállítva] → [Feladó adatok regisztrációja] elemet.
A beállítás módban szükséges beállítások konfigurálása
Konfigurálja a kiszolgáló-beállításokat, a hálózati lapolvasó alapértelmezett beállításait, valamint az internet-fax beállításait.

- A kiszolgáló-beállítások konfigurálása:
  A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Hálózati beállítások] → [Szolgáltatások beállítása] opciót. (Rendszergazda jogosultságot igényel.)
- A hálózati lapolvasó alapbeállításainak konfigurálása:
  A „Beállítás mód” menüben válassza ki az [Alkalmazás-beállítások] → [Hálózati képolvasó beállításai] opciót. (Rendszergazda jogosultságot igényel.)
- Az internet-fax beállítások konfigurálása:
  A „Beállítás mód” menüben válassza az [Alkalmazás-beállítások] elemet, majd konfigurálja az [Internet-fax beállítások] menüben található opciókat. (Rendszergazda jogosultságot igényel.)

Rendeltetési hely címek tárolása a címtárban az egyes beolvasási módokhoz
A Beolvasás képbe funkció használatakor küldhet képet a cím közvetlen megadásával is. Kényelmes megoldás, ha előzőleg tárolja a címeket a címtárba. Legfeljebb 6000 cím tárolható a címtárba. A címtárra vonatkozó információk: CÍMTÁR”. A címtárak használati és a címek tárolási módjáról lásd a következő elemet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

Vissza a tetejére