# NEM MŰKÖDIK A KÉPFORGATÁS

Ha nem tudja megoldani a problémát a kézikönyv megoldásainak segítségével, nyomja meg az [Üzem] gombot, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Várjon legalább 10 másodpercet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Amikor a hálózati főkapcsoló színe zöldre váltott, nyomja meg az [ÜZEM] gombot.
Ha a feladatállapot-kijelző háttérszíne az érintőpanel jobb felső sarkában nem szürke, ne kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót és ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ez megrongálhatja a merevlemezt, illetve a rajta tárolt vagy fogadott adatok elvesztését eredményezheti.

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
Kézzel választotta ki a másolási arányt? | Másoljon az automatikus arányválasztás használatával.
Olyan beállítások használatával másol, amelyek nem engedélyezik az elforgatásos másolást? | Az elforgatásos másolás szükség szerint általában kombinálható egyéb extra funkciókkal, néhány kombináció azonban nem lehetséges. Ha egy tiltott kombinációt választ, az érintőpanelen megjelenik egy üzenet.
Le lett tiltva az "Elforgatásos másolás beállítása" a beállítás módban? | Forduljon a rendszergazdához. Ha Ön a rendszergazda, engedélyezze az [Elforgatásos Másolás Beállítása] opciót. Válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Elforgatásos Másolás Beállítása] → [Elforgatásos másolás] pontot a "Beállítás mód" menüben.

Vissza a tetejére