# ROSSZ MINŐSÉGŰ A BEOLVASOTT KÉP

Ha nem tudja megoldani a problémát a kézikönyv megoldásainak segítségével, nyomja meg az [Üzem] gombot, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Várjon legalább 10 másodpercet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Amikor a hálózati főkapcsoló színe zöldre váltott, nyomja meg az [ÜZEM] gombot.
Ha a feladatállapot-kijelző háttérszíne az érintőpanel jobb felső sarkában nem szürke, ne kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót és ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ez megrongálhatja a merevlemezt, illetve a rajta tárolt vagy fogadott adatok elvesztését eredményezheti.

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
Nyomtatott anyag (például könyv vagy folyóirat) az eredeti? | Az alábbi módszert követve csökkentse a csíkozódás (moaré) hatásait: Ha nyomtatott anyag az eredeti, függőleges mintázat (moiré) jelentkezhet. A csíkozódás csökkentése érdekében az élek lágyításához válassza az [Egyéb] → [Élesség] elemet az alapképernyőn (csak "E-mail', 'FTP/Asztal", "Hálózati mappa" és "Lapolvasás külső memória eszközre" módban). A csíkozódás hatását úgyis csökkentheti, ha módosítja a felbontási beállítást, vagy a dokumentumüvegen kissé elcsúsztatja az eredetit (vagy megváltoztatja a szögét).
Színes vagy szürkeárnyalatos eredeti lapolvasásakor a színes mód [Mono2] értékre lett állítva? | A színes mód [Mono2] értékre állításakor a gép az eredeti színeit vagy feketével vagy fehérrel helyettesíti. Ez a csak szöveget tartalmazó eredetikhez megfelelő, az illusztrációkat is tartalmazó eredetiknél azonban az a legjobb, ha az [Start] gombot használja, miközben a színes módot [Szürkeárnyalat] értékre állítja, vagy a [Színes start] gomb színes módját [Színes] vagy [Auto] → [Szürkeárnyalat] értékre állítja, majd beolvassa a dokumentumot.
Van a rendeltetési helyek között olyan, amelynél formátumként [TIFF-S] lett kiválasztva? | Ha magas felbontással beolvasott képet kíván küldeni „E-mail”, „FTP/Asztal” és „Hálózati mappa” rendeltetési helyekre, külön-külön küldje el a képet a szkenner és az internet fax rendeltetési helyekre. Ha olyan csoportos küldést hajt végre, amely „E-mail”, „FTP/Asztal” és „Hálózati mappa” rendeltetési helyeket és olyan internet fax rendeltetési helyeket is tartalmaz, amelyeknél [TIFF-S] lett formátumként kiválasztva, a felbontás [200 x 200 dpi] marad akkor is, ha ettől eltérő felbontási beállítást választ ki.

Vissza a tetejére