# ÜRES OLDALAK KIHAGYÁSA AZ EREDETIBŐL(ÜRES OLDAL KIHAGYÁSA)

## Áttekintés

Ha a beolvasott eredeti üres oldalakat tartalmaz, ezzel a funkcióval kihagyhatja azokat, hogy csak a nem üres oldalakat másolja le.
A gép felismeri az üres oldalakat, így lehetővé teszi, hogy az eredeti ellenőrzése nélkül kihagyja a fölösleges másolatokat.

- Ha olyan eredetit olvas be, amelynek egyik oldala üres, az üres oldal kétoldalas másoláskor kimarad.
- Az eredetitől függően előfordulhat, hogy a készülék nem üres oldalakat is üresként érzékel és nem másol le, vagy üres oldalakat nem üres oldalként ismer fel és lemásolja azokat.

## Használat

Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Koppintson az [Egyéb], majd az [Üres oldal kihagyása] gombra.
Koppintson az [Üres oldal átugrása] vagy az [Üres és halvány oldal átugrása] gombra.
Az Üres oldal kihagyása funkció kikapcsolása:
Koppintson a [Ki] gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
Koppintson a [Start] gombra.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Olvassa el a megerősítő üzenetet, és a másolás megkezdéséhez koppintson a [Végrehajt] gombra.
A megerősítő képernyőn a beolvasott eredeti lapok száma az (A), a beolvasott oldalszám a (B), az üres oldalak nélküli példányszám pedig a (C) pozícióban látható. Például, ha két üres oldalt tartalmazó öt eredeti lapot olvas be kétoldalas lapolvasással, az (A) szám "5", a (B) "10", a (C) pedig "8" lesz.
Vissza a tetejére