# INTERNET FAX BEÁLLÍTÁSOK

A képküldés funkcióhoz (lapolvasás, internet fax, stb.) kapcsolódó beállítások konfigurálhatók.
Ezek a beállítások akkor konfigurálhatók, ha telepítve van az Internet fax bővítőkészlet.
Alapértelmezett beállítások
Az alapértelmezett internet fax beállításokat konfigurálja.
Automatikus bekapcsolású nyomtatás
Ha az [Üzem] gomb „Ki” állásban van (de a hálózati főkapcsoló állásban van), és a készülékre egy Internet fax érkezik, ez a funkció bekapcsolja a gépet és kinyomtatja a faxot.
Ha a funkció tiltott, akkor a fogadott Internet faxokat mindaddig nem lehet kinyomtatni, amíg az ([Üzem]) gombot „Be” nem kapcsolja.
Tömörítési beállítás
Ezzel a funkcióval állíthatja be az Internet fax küldés alapértelmezett tömörítési módját.
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Hangszóró hangerő beállítás
Ezzel a funkcióval állíthatja be a faxüzenet fogadásakor, valamint kommunikációs hiba esetén a hangszórón keresztül hallható hangjelzések hangerejét.
Faxüzenet fogadása hangjelzés hallható, miután a gép ellenőrzi a levelező kiszolgálót, és lehívja a fogadott faxüzeneteket. Kommunikációs hiba hangjelzés akkor hallható, ha egy sikertelenül kézbesített e-mail érkezik a rendeltetési hely internet fax gépéről.
Eredeti nyomtatása az átviteli jelentésre
Ha átviteli jelentést nyomtat, ezzel a funkcióval az elküldött eredeti első oldalából egy részt rá lehet nyomtatni az átviteli jelentésre. Válasszon az alábbi beállítások közül.

- Összes jelentés nyomtatása
- Csak a hibajelentés nyomtatása
- Nem nyomtat

Ez a beállítás nem működik, ha a következő „Átviteli jelentés nyomtatás kiválasztás beállítása” „Nem nyomtat”.
Átviteli jelentés nyomtatás kiválasztás beállítása
Ezzel lehet kiválasztani, hogy a gép nyomtasson-e átviteli jelentést, és ha igen, milyen feltételekkel. Minden műveletre válasszon ki egy beállítást az alábbiak közül:
Egyszeri küldés

- Összes jelentés nyomtatása
- Csak a hibajelentés nyomtatása
- Nem nyomtat

Körfax

- Összes jelentés nyomtatása
- Csak a hibajelentés nyomtatása
- Nem nyomtat

Fogadás

- Összes jelentés nyomtatása
- Csak a hibajelentés nyomtatása
- Nem nyomtat

Ha átviteli jelentést nyomtat, ezzel a funkcióval az elküldött eredeti első oldalából egy részt rá lehet nyomtatni az átviteli jelentésre. Részletek: Eredeti nyomtatása az átviteli jelentésre”.
Tevékenység jelentés nyomtatás kiválasztás beállítása
Időközönként kinyomtatja a gép memóriájában tárolt képküldés tevékenység jelentést.
A Képküldés tevékenység jelentés beállítható úgy, hogy kinyomtatódjon minden alkalommal, amikor a tranzakciók száma eléri a 200-at, vagy meghatározott időpontokban (naponta csak egyszer). (Egyidejűleg mindkét beállítás engedélyezhető.)

- Ha csak a „Nyomtatás naponta megadott időben” beállítást választja ki , és a rögzített tranzakciók száma a megadott idő előtt eléri a 200-at, minden új tranzakció törli a legrégebbi tranzakciót (a legrégebbi tranzakció nem lesz kinyomtatva).
- Az Átviteli jelentést szükség szerint kézzel ki lehet nyomtatni.
  Lásd a Beállítás módban: LISTA NYOMTATÁSA (RENDSZERGAZDA)”.

Szövegtörzs Nyomtatás Kiválasztási Beállítás
Az internet faxüzenetekhez csatolt képfájlokat a gép általában kinyomtatja. Ha ezt a beállítást engedélyezi, az e-mail szövegtörzset (tárgyat és üzenetet) is kinyomtathatja.
Ez a beállítás alkalmazható az e-mail üzenetek szövegtörzsének fájlcsatolmányok nélküli kinyomtatására is.
Legfeljebb 5 oldalnyi szövegtörzs nyomtatható ki.
Küldési beállítások
Ezekkel a beállításokkal az internet fax funkció alapértelmezett beállításait konfigurálhatja.
I-Fax fogadás jelentés Be/Ki beállítás
Ezzel a beállítással fogadási jelentést kérhet internet fax küldése esetén.
I-Fax fogadás jelentés kérelem lejárati idejének beállítása.
Az az időtartam, ameddig a készülék várakozik a címzett készülék fogadási jelentésére, 1 óra és 240 óra között 1 perces időközökkel bármilyen számra beállítható.
Ez a beállítás csak akkor működik, ha engedélyezi az "I-Fax Fogadás Jelentés Be/Ki Beállítás" funkciót.
Újraküldések száma fogadási hiba esetén
Arra az esetre, ha hibaüzenet érkezik egy I-Fax címzettől, az újraküldési kísérletek száma 0 és 15 közötti tetszőleges értékre beállítható.
Ez a beállítás csak akkor működik, ha engedélyezi az "I-Fax Fogadás Jelentés Be/Ki Beállítás" funkciót.
E-mail csatolt fájl maximális mérete
A túlzottan nagy méretű képfájlok internet fax üzemmódban történő küldésének elkerülése érdekében fájlméret korlátozást lehet beállítani 1 MB és 10 MB közötti értékre, 1 MB mértékű léptetéssel. Ha az eredeti beolvasásával létrehozott képfájlok teljes mérete meghaladja a korlátot, a képfájlok törlődnek.
Ha nem kíván határértéket megadni, válassza ki a [Korlátlan] opciót.
Ez a beállítás kapcsolódik a Lapolvasási beállítások következő opciójához: E-mail csatolt fájl maximális mérete (e-mail)”.
Elforgatásos küldési beállítás
Ha az alábbi méreteknek megfelelő képet küld, ez a funkció 90 fokkal elforgatja a képet az óramutató járásával ellentétes irányban. (A beállítás mindegyik mérethez külön konfigurálható.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K
Az A4R és 8-1/2" x 11"R méretű képeket a rendszer nem forgatja el.
Oldalszám nyomtatása a fogadónál
Arra az esetre, ha a fogadó gép az elküldött képet kinyomtatná, minden kinyomtatott oldal tetején fel lehet tüntetni az oldalszámot.
Újrahívás foglalt vonal esetén
(Ez a beállítás csak közvetlen SMTP-adatátvitel esetén érvényes.)
Ezzel a beállítással állítani az újrahívási kísérletek számát és a köztük eltelő időt lehet beállítani arra az esetre, ha az adatátvitel foglalt vonal vagy egyéb hiba következtében meghiúsul.
Újrahívások száma foglalt vonal esetén
Ez a beállítás határozza meg, hogy a gép újrahívást kezdeményezzen-e foglalt vonal esetén.
Újrahívás esetén be lehet állítani az újrahívási kísérletek számát.
0 és 15 között bármilyen szám kiválasztható.
Újrahívások közötti várakozási időtartam (percben) foglalt vonal esetén
Az újrahívási kísérletek közötti idő beállítható. 1 és 15 között bármilyen szám kiválasztható.
Újrahívás kommunikációs hiba esetén
(Ez a beállítás csak közvetlen SMTP-adatátvitel esetén érvényes.)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a gép hány alkalommal próbálkozik újrahívással automatikusan, ha a faxátvitel kommunikációs hiba miatt meghiúsul.
Újrahívási kísérletek száma hiba esetén
Adja meg, hogy a gép kommunikációs hiba előfordulása esetén hány alkalommal hívjon újra.
Újrahívás esetén be lehet állítani az újrahívási kísérletek számát.
0 és 15 között bármilyen szám kiválasztható.
Újrahívások közötti várakozási időtartam (percben) hiba esetén
Az újrahívási kísérletek közötti idő beállítható. 1 és 15 között bármilyen szám kiválasztható.
Fogadási beállítások
Az internet fax beállításokat konfigurálja.
Automatikus kicsinyítés fogadáskor beállítás
Ha olyan fax érkezik, amely nyomtatott adatot tartalmaz, például a feladó nevét és címét, a fogadott kép a szabványos méretnél kicsit nagyobb lesz. Ezzel a beállítással automatikusan lehet kicsinyíteni a képet a szabványos méretnek megfelelően.
Ha le van tiltva az Automatikus kicsinyítés fogadáskor funkció, a kép szabványos méreten kívül eső szélei lemaradnak.
Mindazonáltal a kép élesebb lesz, mivel az eredetivel megegyező méretben lesz kinyomtatva.
Szabványos méretnek minősül például az A4 és B5 (8-1/2" x 11" és 8-1/2" x 5-1/2").
Duplex fogadás beállítása
Ezzel a funkcióval lehet a fogadott faxokat a papír mindkét oldalára kinyomtatni.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, és egy 2 vagy több oldalból álló faxüzenet érkezik (az oldalaknak azonos méretűeknek kell lenniük), az oldalak a papír mindkét oldalára lesznek nyomtatva.
Cím beállítása adattovábbításhoz
Ha a gép nem tud kinyomtatni egy fogadott faxüzenetet, a faxüzenetet egy másik gépre lehet továbbítani. Ezzel a beállítással lehet konfigurálni a másik gép címét.
Továbbítás ide
Adja meg a továbbítási címet (legfeljebb 64 karakter).
Közvetlen SMTP
Válassza ki ezt az opciót a továbbítás engedélyezéséhez közvetlen SMTP használata esetén.
Gazdanév vagy IP-cím hozzáadása
Válassza ki ezt az opciót a gazdanév vagy az IP-cím külön történő megadásához.
Gazdanév vagy IP-cím
Használja ezt a beállítást, ha engedélyezve van a „Gazdanév vagy IP-cím hozzáadása” opció. Adja meg a (legfeljebb 64 karakterből álló) gazdanevet vagy IP-címet.
Egyszerre több továbbítási címet nem lehet tárolni.
RX-re kicsinyített Letter méret nyomtatás
Ez a program nem elérhető Kanadában és a Fülöp-szigeteken. Letter (8-1/2" x 11") méretű faxüzenet fogadásakor ez a beállítás A4 méretűre kicsinyíti a faxüzenetet.
Ha ez a beállítás engedélyezett, az A4 méretű faxüzeneteket szintén kicsinyíti a rendszer.
Fogadási dátum és idő nyomtatása
A beállítás engedélyezése esetén a gép kinyomtatja a fogadás dátumát és időpontját.
A kinyomtatásra kerülő dátum és idő helyének meghatározásához válassza ki a [Fogadott képen belül] vagy a [Fogadott képen kívül] opciót.
A [Fogadott képen belül] opció kiválasztása esetén a fogadott képre nyomtatja a gép a fogadás dátumát és időpontját.
A [Fogadott képen kívül] opció kiválasztása esetén a gép lekicsinyíti a fogadott képet, és a fogadás dátumát és időpontját a kicsinyítés eredményeként létrejött üres területre nyomtatja.
A [Fogadott képen kívül] opciót nem lehet a fogadás dátumának és időpontjának nyomtatására vonatkozó beállításhoz kiválasztani, ha nincs engedélyezve az "Automatikus kicsinyítés fogadáskor beállítás".
A3 RX-re kicsinyítés
A3 méretű fax fogadásakor ez a funkció Ledger (11" x 17") méretűre csökkenti a faxot.
Ha ez a beállítás engedélyezett, a Ledger (11" x 17") méretű faxüzeneteket szintén kicsinyíti a rendszer.
POP3 kommunikációs idő lejárati idejének beállítása
30 másodperces léptetéssel 30 és 300 másodperc közötti értékre be lehet állítani, hogy a gép mennyi ideig várakozzon a fogadási művelet megszakítása előtt, ha nem érkezik válasz a levelező kiszolgálótól (POP3-kiszolgáló).
Fogadás ellenőrzési intervallumának beállítása
Azt határozza meg, hogy a gép mennyi időnként ellenőrzi automatikusan a levelező kiszolgálót (POP3-kiszolgáló), hogy érkezett-e internet fax. Az időtartam 1 perces léptetéssel 0 perc és 8 óra közötti értékre állítható be.
Ha 0 óra 0 percet ad meg, a gép nem ellenőrzi automatikusan a levelező kiszolgálót, hogy érkezett-e internet fax.
A gép a hálózati főkapcsoló bekapcsoláskor is ellenőrzi a levelező (POP3) kiszolgálót, hogy érkezett-e internet fax. (Kivéve, ha 0 óra 0 percet ad meg.)
Fax nyomtatási beállítások
Ezzel lehet beállítani a fogadott internet faxüzenetek kimeneti fiókját.
A megjelenő elemek a gép konfigurációjától függően változnak.
Levelezés és tartománynév beállítás engedélyezése/tiltása
Engedélyezi vagy visszautasítja a fogadást megadott címekről/tartományokból.

Elem | Leírás
--- | ---
Fogadás visszautasítása | Nem engedélyezett a fogadás a tárolt címről/tartományból.
Fogadás engedélyezése | Engedélyezett a fogadás a tárolt címről/tartományból.
Összes érvénytelen | Bármilyen címről és tartományból engedélyezett a fogadás, függetlenül attól, hogy van-e tárolt cím vagy tartomány.
Új hozzáadása | Új címeket vagy tartományokat (legfeljebb 50-et) adhat hozzá, amelyről a gép visszautasítja, illetve engedélyezi a fogadást. Adja meg a címet/tartományt (legfeljebb 64 karakter), és nyomja meg a [Tárolás] gombot. Ha a bevitel első karaktere nem „@”, a bevitelt a készülék címnek tekinti. Ha az első karakter „@”, a készülék tartományként azonosítja a tételt. (az xxx@xx.xxx.com bejegyzést címnek, az @xx.xxx.com bejegyzést pedig tartománynak veszi a gép). Egy cím tárolása csak az adott címet határozza meg. Egy tartomány tárolása minden olyan címet is meghatároz, amelyben az adott tartomány szerepel.
Felvett címek vagy tartományok listája | Megjeleníti az eltárolt címek és tartományok listáját. A kiválasztott címet vagy tartományt a listából törölni lehet.

Ha nincs tárolt nemkívánatos levelezési cím vagy tartomány, csak az [Új Hozzáadása] gombot lehet kiválasztani.
Vissza a tetejére