# FINISHER

## Áttekintés

A berendezés úgy adja ki az összeválogatott papírokat, hogy minden sorozatot lépcsőzetesen elrendez. Szükség szerint minden sorozatot össze is tűz.
A nyomatok lyukasztásához egy opcionális lyukasztó modult kell telepíteni.

- Funkciók nevei
- Kellékek
- A finisher karbantartása

Funkciók nevei
A következő rész bemutatja a finisher nyitott állapotában látható részegységeket.
×
Kimeneti tálca
A tűzött és eltolásos kimenet ebbe a tálcába érkezik.
A tálca kihúzható. Ha nagyméretű (A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R vagy 7-1/4" x 10-1/2"R méretű) papírra nyomtat, húzza ki a tálcát.
×
Kar
Használja a kart a finisher mozgatásához, hogy elakadt papírt távolítson el, kicserélje a tűzőkapcsokat vagy kiszedje a beragadt tűzőkapcsokat.
×
Lyukasztási hulladéktartály (lyukasztómodul telepítése esetén)
Ez tárolja a lyukasztásból visszamaradt hulladékot.
×
Előlap
Nyissa le ezt az ajtót az adagolási hiba megszüntetéséhez, tűzőkapocs cseréjéhez, a beragadt tűzőkapcsok eltávolításához vagy a lyukasztási hulladékdoboz eltávolításához.
×
Tűződoboz
Ez tartalmazza a tűzőkazettát. Húzza ki a dobozt a tűzőkazetta cseréjéhez vagy a beragadt tűzőkapcsok eltávolításához.
×
Tűződoboz kioldó kar
Használja ezt a kart a tűződoboz eltávolításához.
Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

- A gerinctűző finishert nem lehet a normál finisherrel együtt telepíteni.
- Fokozottan figyeljen, amikor a gépet bekapcsolja, illetve amikor a nyomtatás folyamatban van, mivel a tálca fel-le mozoghat.

Kellékek
A finisherbe az alábbi tűzőkazetta való:
Tűzőkazetta (három darab, kazettánként kb. 5000 tűzőkapocs)
MX-SCX1
A finisher karbantartása
Ha a tűzőkapocs-kazettából kifogy a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg a kezelőpanelen. A tűzőkapocs-kazetta cseréjénél a működési leírás szerint járjon el.

## Használat

A kazetta cseréje
Nyissa le az ajtót.
Miközben balra nyomja a kart, ütközésig tolja el a finishert balra.
Óvatosan tolja el a finishert ütközésig.
Engedje le a tűződoboz kioldó kart, és vegye ki a tűződobozt.
Húzza ki a tűződobozt jobbra.
Távolítsa el az üres tűzőkapocs-kazettát a tűzőkapocs-tartóból.
Helyezzen be új tűzőkapocs-kazettát a tűzőkapocs-tartóba az ábra szerint.
Tolja be a tűzőkapocs-kazettát, amíg a helyére nem kattan.
Tegye vissza a tűződobozt.
Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.
Tolja vissza a finishert jobbra.
Óvatosan tolja vissza a finishert jobbra, míg eredeti helyére nem áll.
Zárja vissza az ajtót.
Végezzen próbanyomtatást a tűzött rendezés funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik.
Végezzen próbanyomtatást a tűzött rendezés funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik-e.
Vissza a tetejére