# VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Hálózati hozzáférést biztosít vezeték nélküli helyi hálózaton (LAN) keresztül.
A beállításokat a [Benyújtás] gombra kattintva tárolhatjuk el.
Vezeték nélküli beállítások
A vezeték nélküli LAN engedélyezésére és letiltására, valamint a LAN állapotának kijelzésére használatosak.
Csatlakozás típusú kapcsolás
A használt vezeték nélküli hálózati környezetnek megfelelően átvált az infrastruktúra mód és a hozzáférési pont mód között.
Akt. Beállítás
Kijelzi a beállításokat, például a vezeték nélküli LAN szolgáltatáscsoport azonosítóját (SSID) és biztonsági típusát. Ha a vezeték nélküli LAN le van tiltva, ez jelenik meg:
Akt.vezet.nélk.állapot
A vezeték nélküli LAN fogadási szintjeit (Max. 100) és IP címeit mutatja.
A vezeték nélküli beállítások képernyő megjelenítése
Kattintson a [Beállítás] gombra.
A vezeték nélküli beállítások képernyőn beállíthatja a vezeték nélküli LAN szolgáltatáscsoport azonosítóját (SSID), biztonsági típusát, titkosítását és biztonsági kulcsát.
Vezeték nélküli beállítások inicializálása
Kattintson az [Inicializálás] gombra.
Az SSID, a biztonsági típus, a titkosítás és biztonsági kulcs beállításai inicializálódnak.
Vezeték nélküli beállítás képernyő (Hozzáférési pont mód)
Ha a [Beállítások] gombra kattint, amikor a [Csatlakozás típusú kapcsolás] beállítása [Vezetékes+Vezeték nélküli (Hozzáférési pont mód)] vagy [Csak vezetékes], megjelenik a Vezeték nélküli beállítások (Hozzáférési pont mód) képernyő.
Konfigurálja a vezeték nélküli LAN SSID-jét, biztonsági típusát, titkosítását és biztonsági kulcsát.
A beállításokat a [Benyújtás] gombra kattintva tárolhatjuk el.
SSID
Vigyen be egy legfeljebb 32 karakterből álló SSID-t.
Biztonsági típus
Válasszon egy biztonsági típust.
Titk.
Válasszon egy titkosítási típust.
Biztonsági kulcs
Vigyen be egy biztonsági kulcsot.

Biztonsági típus | Biztonsági kulcs
--- | ---
WEP 64 bit | 5 karakter vagy 10 jegyű hexadecimális szám
WEP 128 bit | 13 karakter vagy 26 jegyű hexadecimális szám
WAP/WAP2 | 8–63 karakter vagy 64 jegyű hexadecimális szám

Biztonsági kulcs megjelenítése
Ha ON (BE) értékre van állítva, megjeleníti a biztonsági kulcsot.
Eszköz IP-címe
Adja meg az IP-címet.
Használandó csatorna
Válassza ki a vezeték nélküli hálózatban használni kívánt csatornát.
Küldési kimenet
Állítsa be a küldési kimenetet.
Sávszélesség
Ez a beállítás akkor használható, ha a kommunikációs mód beállítása "11n". Válassza ki a használni kívánt sávszélességet.
IP cím szórási tartomány beállítása
Állítsa be a használni kívánt IP-címtartományt.
Vezeték nélküli beállítás képernyő (Infrastruktúra mód)
Ha a [Csatlakozás típusú kapcsolás] beállítása [Vezetéknélküli (Infrastruktúra mód)], és a [Beállítások] gombra kattint, megjelenik az infrastruktúra mód vezeték nélküli beállítási képernyője.
Itt konfigurálhatja a vezeték nélküli LAN SSID azonosítóját, biztonsági típusát, titkosítását és biztonsági kulcsát.
A beállítások a [Benyújtás] gombra kattintva tárolhatók.
Hozzáférési pont keresése
Kattintson ide a hozzáférési pontok kereséséhez.
Amikor megjelennek a keresési eredmények, válassza ki a használni kívánt hozzáférési pontot, és kattintson az [OK] gombra. A rendszer automatikusan alkalmazza az [SSID], a [Biztonsági típus] és a [Titk.] beállításokat.
SSID
Adjon meg egy legfeljebb 32 karakterből álló SSID azonosítót.
Biztonsági típus
Válasszon biztonsági típust.
Titk.
Válasszon titkosítási típust.
Biztonsági kulcs
Adja meg a biztonsági kulcsot.

Biztonsági típus | Biztonsági kulcs
--- | ---
WEP 64 bit | 5 karakter vagy 10 jegyű hexadecimális szám
WEP 128 bit | 13 karakter vagy 26 jegyű hexadecimális szám
WAP/WAP2 | 8–63 karakter vagy 64 jegyű hexadecimális szám

Biztonsági kulcs megjelenítése
Ha BE értékre van állítva, megjelenik a biztonsági kulcs.
Vissza a tetejére