# A KÉSZÜLÉK TÁVOLI KEZELÉSE

## Áttekintés

A készüléket a számítógépe segítségével távolról is működtetheti.
A kezelés a számítógép képernyőjén megjelenő, a gép kezelőpaneljével azonos panelről történik, így szinte a készülék mellett érezheti magát.
A távoli kezelés funkció egyszerre csak egy számítógépen használható.

## Használat

A távoli kezelés használata előtt az alábbi előkészületekre van szükség.

- A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Kezelési beállítások] → [Távoli kezelés beállítása] → [Távoli szoftverkezelés] menüpontot, majd a [Kezelési jogosultság] részben az [Engedélyez] opciót.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Telepítsen egy VNC alkalmazás szoftvert (ajánlott VNC szoftver: RealVNC) a számítógépére.

Az előkészületek végeztével kövesse az alábbi műveletsort a funkció beállításához.
Példa: RealVNC
Indítsa el a VNC viewer alkalmazást.
Adja meg a gép IP-címét a „Server” beviteli mezőben.
A készülék IP-címét a rendszergazdától kaphatja meg.
Kattintson az [OK] gombra.
A csatlakozás engedélyezéséhez hajtsa végre a készülék kezelőpanelén megjelenő utasításokat.
Ha a gép csatlakozik a VNC alkalmazás szoftverhez, az érintőpanel rendszersávján jelzés látható.
Ha bontani kívánja a csatlakozást, lépjen ki a VNC alkalmazás szoftverből, vagy érintse meg az jelzést.
A kezelőpanel a gép kezelőpanelével megegyező módon használható. Mindazonáltal nem írhatja be ugyanazt a sorozatot a gomb folyamatos kattintásával.
A működtetési jogosultság beállítása a távoli kezelés funkcióhoz:
A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Kezelési beállítások] → [Távoli kezelés beállítások] funkciót.
Vissza a tetejére