# HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK

A következő lista a mód elemeinek beállítását, a gyári alapértelmezett beállításokat és a vonatkozó korlátozásokat tartalmazza.
A gép műszaki jellemzőitől és a telepített kiegészítő berendezésektől függően előfordulhat, hogy bizonyos beállítások nem használhatók.
U: Normál felhasználó; A: Rendszergazda/Adminisztrátor

Elem | Gyári alapértelmezett beállíts | U | A
--- | --- | --- | ---
| Hálózati Beállítások
| Gyors beállítás
| Nem | Igen
| IPv4 beállítások
| - | Nem | Igen
| IPv6 beállítások
| - | Nem | Igen
| Hálózatnév Beállítások
| - | Nem | Igen
| DNS beállítások
| - | Nem | Igen
| SMTP beállítások
| - | Nem | Igen
| LDAP beállítások
| - | Nem | Igen
| Nyilvános mappa/NAS beállítások
| - | Nem | Igen
| Általános beállítások
| Nem | Igen
| Általános beállítások
| Nem | Igen
| Állapot nyomtatása indításkor
| Letiltva | Nem | Igen
| Hálózati Beállítások
| - | Nem | Igen
| NIC újraindítás
| - | Nem | Igen
| Protokoll beállítások
| Nem | Igen
| IPv4 beállítások
| Nem | Igen
| DHCP/BOOTP
| Letiltva | Nem | Igen
| RARP
| Letiltva | Nem | Igen
| IPv6 beállítások
| Nem | Igen
| IPv6
| Letiltva | Nem | Igen
| DHCPv6
| Engedélyezve | Nem | Igen
| Ping parancs
| Nem | Igen
| NetWare
| Nem | Igen
| NetWare beállítások
| Nem | Igen
| NetWare
| Letiltva | Nem | Igen
| Keret típus
| 802.2 | Nem | Igen
| Működési mód
| PSERVER | Nem | Igen
| PSERVER beállítások
| - | Nem | Igen
| RPRINTER beállítások
| - | Nem | Igen
| EtherTalk
| Nem | Igen
| EtherTalk beállítások
| Nem | Igen
| EtherTalk
| Letiltva | Nem | Igen
| NetBIOS
| Nem | Igen
| NetBIOS konfiguráció
| Nem | Igen
| NBT/WINS
| Letiltva | Nem | Igen
| Szolgáltatások beállítása
| Nem | Igen
| DNS
| - | Nem | Igen
| WINS
| - | Nem | Igen
| SMTP
| - | Nem | Igen
| SNMP
| - | Nem | Igen
| Kerberos
| - | Nem | Igen
| SNTP
| - | Nem | Igen
| mDNS
| - | Nem | Igen
| Nyomtató port beállítások
| Nem | Igen
| LPD
| Nem | Igen
| LPD beállítások
| Nem | Igen
| LPD
| Engedélyezve | Nem | Igen
| Időtúllépés
| 0 másodperc | Nem | Igen
| Felirat használata
| Letiltva | Nem | Igen
| RAW
| Nem | Igen
| Nyers nyomtatási beállítások
| Nem | Igen
| Nyers nyomtatás
| Engedélyezve | Nem | Igen
| Portszám
| 9100 | Nem | Igen
| Időtúllépés
| 90 másodperc | Nem | Igen
| Kétirányú adatküldés használata
| Letiltva | Nem | Igen
| WSD
| Nem | Igen
| WSD beállítások
| Nem | Igen
| WSD nyomtatás
| Engedélyezve | Nem | Igen
| Csoportos adatszórás felderítés használata
| Engedélyezve | Nem | Igen
| LDAP beállítások
| Nem | Igen
| LDAP beállítások
| Engedélyezve | Nem | Igen
| Globális címtár lista
| - | Nem | Igen
| Nyilvános mappa/NAS beállítások
| Nem | Igen
| Nyilvános
| Tárolóhely használata
| Engedélyezve | Nem | Igen
| Megosztott
| Tárolóhely használata
| Engedélyezve | Nem | Igen
| faxreceive
| Tárolóhely használata
| Engedélyezve | Nem | Igen
| Proxy beállítások
| Nem | Igen
| Proxy kiszolgáló címe
| - | Nem | Igen
| Felhasználónév
| - | Nem | Igen
| Jelszó
| - | Nem | Igen
| Portszám
| 8080 | Nem | Igen
| Cím proxy használata nélkül
| - | Nem | Igen
| Vezeték nélküli beállítások
| Nem | Igen
| Vezeték nélküli beállítások
| - | Nem | Igen
| Vezeték nélküli beállítás képernyő
| - | Nem | Igen
| HTTP hozzáférés beállításai
| Nem | Igen
| Egyszerre bejelentkezett felhasználók maximális száma
| 32 | Nem | Igen
| Automatikus kiléptetési idő
| 60 | Nem | Igen
| Bejelentkezett felhasználók megtekintése
| - | Nem | Igen

Vissza a tetejére