# AUTOMATA KALIBRÁLÁS

Az alábbi beállítások kapcsolódnak a másoláshoz.
Az ezekkel a beállításokkal kiválasztott alapértelmezett beállítások a gép összes funkciójára vonatkoznak (nem csak a másolás funkcióra).
Az alábbi beállítások kapcsolódnak a színekhez.
AUTOMATA KALIBRÁLÁS
Automatikus javítást végez, ha a fekete másolatok funkció ki van kapcsolva. A gép kinyomtat, majd beolvas egy tesztmintát, aztán a színt automatikusan kijavítja.
A [Végrehajt] gombra koppintás és a tesztminta kinyomtatása után megjelenik egy üzenet, amely az automatikus kalibrálás elindítását kéri. Helyezze a teszt színmintát a dokumentumüvegre az alább látható módon (tehát úgy, hogy a papír szélén lévő vékony vonal a bal oldalra kerüljön).
Helyezzen a tesztminta tetejére egy vele azonos méretű másolópapírt (körülbelül öt lapot), óvatosan zárja le az automatikus dokumentumadagolót, majd koppintson a [Végrehajt] gombra.

Ha az Automata Kalibrálás végrehajtása után a színhűség továbbra sem megfelelő, az Automata Kalibrálás megismétlése javíthat a színeken.

Vissza a tetejére