# ÁRNYÉK TÖRLÉSE A KÉP SZÉLÉN(TÖRLÉS)

## Áttekintés

Vastag eredetik vagy könyvek beolvasásakor törölheti a kép szélén esetlegesen megjelenő árnyékokat.
Ez a funkció a képnek az olyan részeit törli, ahol árnyékok alakulhatnak ki, de nem érzékeli az árnyékokat, és nem csak az árnyékokat törli.
Vastag könyv beolvasása

A törlés funkció nélkül | A törlés funkció használatával
--- | ---
Árnyékok jelennek meg a képen. | Nem jelennek meg árnyékok.

Törlés módok
Ha a törlési beállítással együtt aránybeállítást is használ, a törlési szélesség a kiválasztott aránynak megfelelően változik.
Ez a funkció a képnek az olyan részeit törli, ahol árnyékok alakulhatnak ki, de nem érzékeli az árnyékokat és nem csak az árnyékokat törli.
Például, ha a törlési szélesség beállítása 10 mm (1/2") és a képet 70%-ra kicsinyíti beolvasás előtt, a törlési szélesség 7 mm-re csökken.
Az alapértelmezett törlési szélesség módosítása:
A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Képküldés beállítások] → [Műveleti beállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Törlési szélesség beállítása] elemet.
Az szélesség 0 mm és 20 mm (0" és 1") között adható meg. A gyári alapértelmezett beállítás 10 mm (1/2"). Az itt módosított beállítás a „Beállítás mód” [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Másolási beállítás] → [Törlési szélesség módosítása] opció értékére is vonatkozni fog.

## Használat

Helyezze be az eredetit.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Adja meg a rendeltetési helyet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

Koppintson az [Egyéb], majd a [Törlés] gombra.
Koppintson a törölni kívánt szélhez tartozó jelölőnégyzetre, majd adja meg a törlési pozíciót.
Ellenőrizze, hogy a megérintett jelölőnégyzet a állapotúra módosult.
A [Keret megadása] gomb megérintésekor a [Fent], [Lent], [Bal] és [Jobb] jelölőnégyzetek a állapotúra módosulnak.
Ha a [Szél+Közép megadása] gombra koppint, akkor az összes jelölőnégyzet beállítása lesz.
A törölni kívánt szélt az ellenkező oldalon adja meg, ha kétoldalas eredeti lapolvasásakor egyet, kettőt vagy hármat töröl a Fent, Lent, Bal és Jobb szélek közül az elülső oldalon.

- Ha a [Hátoldal törlési pozíciójának megfordítása] jelölőnégyzet beállítása , akkor az elülső oldalon törölttel ellentétes pozícióban levő szél lesz törölve.
- Ha a [Hátoldal törlési pozíciójának megfordítása] jelölőnégyzet beállítása , akkor az elülső oldalon törölttel azonos pozícióban levő szél lesz törölve.

A törlési szélesség megadása.

- Koppintson az elülső oldalon vagy az ellenkező oldalon a margó eltolás területét mutató számérték-kijelzőre, majd a számgombok segítségével adja meg a területet.
- A terület gyors beállításához a számgombokkal először adjon meg egy olyan értéket, amely közel áll a kívánt értékhez, majd a gombokkal módosítson rajta.

Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
A törlési beállítások visszavonásához:
Koppintson a [Törlés] gombra.
Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Fax küldése előtt az [Előnézet] gomb segítségével ellenőrizze a kép előnézetét. További információ: A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE”.

- Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
  A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
- Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
  Amikor a beolvasás befejeződik, helyezze be a következő eredetit, és nyomja meg a [Start] gombot.
  Ismételje ezt a műveletet, amíg a gép az összes oldalt be nem olvasta, majd érintse meg az [Olvasás vége] gombot.
  A küldés végén hangjelzést fog hallani.

Vissza a tetejére