# NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA AZ ÁTVITELI JELENTÉSHEZ(ÁTVITELI JELENTÉS)

## Áttekintés

A gép automatikusan átviteli jelentést nyomtat, hogy figyelmeztesse, amikor az Internet fax küldése sikertelen, vagy ha körfax küldést hajt végre.
Az átviteli jelentés tartalmazza a küldés leírását (dátum, kezdés időpontja, rendeltetési hely neve, szükséges idő, oldalak száma, eredmény stb.).

- AZ EREDMÉNY OSZLOPBAN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK

Az átviteli jelentések kinyomtatása a beállítás módban megadott feltételeknek megfelelően történik. Szükség esetén állítson be más feltételeket az átvitelhez.

- Ez a funkció lapolvasás módban vagy adatbeviteli módban nem használható.

- Körfax küldésnél az átviteli jelentés módosított nyomtatási feltételei az összes rendeltetési helyre vonatkoznak.

## Használat

Helyezze be az eredetit.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Adja meg a rendeltetési helyet.

- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A CÍMTÁRBÓL
- A KIVÁLASZTOTT RENDELTETÉSI HELYEK LISTÁJÁNAK MEGTEKINTÉSE
- KERESÉSI SZÁM HASZNÁLATA A RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSÉHEZ
- CÍM MEGADÁSA MANUÁLISAN
- HÁLÓZATI MAPPA MEGADÁSA
- RENDELTETÉSI HELY VISSZAKERESÉSE A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
- ÚJRAKÜLDÉS A KÜLDÉSI NAPLÓ ALAPJÁN

Koppintson az [Egyéb], majd az [Átviteli jelentés] gombra.
Érintse meg a nyomtatási beállítás gombját.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Az átviteli jelentés beállításainak törlése:
Koppintson a [Nem nyomtat] gombra.

- Az átviteli jelentés nyomtatási feltételei a következők:
  - „Mindig nyomtat”: a küldés eredményétől függetlenül a készülék mindig nyomtat átviteli jelentést.
  - „Hiba esetén nyomtat”: a készülék sikertelen küldés esetén nyomtat átviteli jelentést.
  - „Nem nyomtat”: a készülék nem nyomtat átviteli jelentést.
- Az elküldött eredeti egy részének az átviteli jelentésben való megjelenítéséhez állítsa az [Eredeti kép nyomtatása] jelölőnégyzetet értékre. A jelentés nyomtatására nincs lehetőség a hangszóró, közvetlen átvitel, lehívásos fogadás és F-kódos átvitel esetében.

Az eredeti beolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
Fax küldése előtt az [Előnézet] gomb segítségével ellenőrizze a kép előnézetét. További információ: A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE”.

- Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
  A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
- Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
  Amikor a beolvasás befejeződik, helyezze be a következő eredetit, majd koppintson a [Start] gombra. Ismételje ezt a műveletet, amíg a gép az összes oldalt be nem olvasta, majd koppintson az [Olvasás vége] gombra.
  A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.

Vissza a tetejére