# FORMÁTUM MÓDOSÍTÁSA INTERNET FAX ÜZEMMÓDBAN

## Áttekintés

A fájlformátumot (fájltípus és tömörítési mód) módosítja a beolvasott kép internet fax módban való küldéséhez.
Az internet faxok küldéséhez beállított fájlformátum általában [TIFF-F]. Ha a címzett internet fax gép nem támogatja a teljes módot (csupán az egyszerű módot), válassza a [TIFF-S] opciót.
Ha a [TIFF-S] formátumot választja, a küldési beállításokra az alábbi korlátozások vonatkoznak:

- Felbontás: a választási lehetőségek [200X100dpi] és [200X200dpi].
  Ha a [TIFF-S] gombot választja a [200 x 400dpi], [400 x 400dpi] vagy [600X600dpi] kiválasztása után, a felbontás automatikusan [200 x 200dpi]-re változik.
- Küldési méret: mindig A4R (8-1/2" x 11"R).
  Ha a [TIFF-S] lehetőséget a küldési méret módosítása után választja ki, a küldési méret automatikusan A4R (8-1/2" x 11"R) méretre változik. Ha az A4 (8-1/2" x 11") méretnél nagyobb eredetit olvas be, a kép automatikusan A4R (8-1/2" x 11"R) méretre csökken. Ha ez a formátum szerepel egy csoportos küldésben, a készülék a képet minden rendeltetési helyre A4R (8-1/2" x 11"R) méretben továbbítja.
- Egyéb: ha képarányt választ ki és megadja az eredeti méretet, a Kétoldalas beolvasás, Kártyakép, 2 1-re, 4 1-re vagy a Vegyes méretű eredeti funkció nem használható.

## Használat

Koppintson a [Fájlformátum] gombra.
A fájlformátum megadásához koppintson a [TIFF-S] vagy a [TIFF-F] gombra.
Ha a [TIFF-F] formátumot választotta, válassza ki a tömörítési módot.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Vissza a tetejére