# KÖZLAPOK BEILLESZTÉSE VETÍTŐFÓLIÁK KÖZÉ(KÖZLAP BESZÚRÁS)

## Áttekintés

Vetítőfóliára történő másoláskor a statikus elektromosság miatt a lapok összetapadhatnak.
A közlap beszúrása funkció használatakor a gép automatikusan beilleszt egy papírlapot az egyes vetítőfóliák közé, megkönnyítve azok használatát.
A közlapokra másolni is lehet.
Kétoldalas másolás esetében csak a "2 oldalas 1 oldalasra" mód használható.

- A másolatok száma ebben a módban nem adható meg.
- A vetítőfólia csak az oldalsó tálcába helyezhető.

## Használat

Helyezze a vetítőfóliát másolási oldallal lefelé az oldalsó tálcába, majd töltse be a vetítőfólia lapokat.
A vetítőfólia betöltése után adja meg az oldalsó tálca beállításait.

- MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCA HASZNÁLATÁVAL

Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Koppintson az [Egyéb], majd a [Közlap beszúrás] gombra.
Koppintson a [Be] gombra.
Ha közlapra készít másolatot, koppintson a [Másolás beszúrt lapokra is] jelölőnégyzetre, és állítsa be így: Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
A közlap beszúrás beállítás törléséhez:
Koppintson a [Ki] gombra.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére