# A VONALVASTAGSÁG BEÁLLÍTÁSA(VONALVASTAGSÁG)

## Áttekintés

Ez a funkció növeli a teljes vonal vastagságát, amikor a nyomtatott vonalak nem élesek CAD- vagy más speciális alkalmazásokban.
Ha az adatok különböző szélességű vonalakat tartalmaznak, szükség esetén lehetőség van az összes vonal minimális szélességgel történő kinyomtatására is.

- Ez a funkció Windows környezetben érhető el.
- Ez a funkció PCL6 nyomtató-illesztőprogram használata esetén áll rendelkezésre.

## Használat

Windows
Kattintson a [Speciális] fülre.
Válasszon ki egy számot a [Vonalszélesség beállítása] legördülő menüből.

- A vonalszélesség módosítási egységét a „Rögzített szélesség” vagy az „Arány” értékre lehet beállítani.
  Kattintson a [Kompatibilitás] gombra, és válassza ki az egységeket a „Vonalvastagság egység” menüből.
- Az összes vonalas adat minimális vonalvastagsággal való nyomtatásához kattintson a [Kompatibilitás] gombra, majd a [Nyomtatás minimális vonalvastagsággal] jelölőnégyzetre.

Vissza a tetejére