# MÁSOLÁSI MŰVELETSOR

A másolás üzemmódba való belépéshez először a Főablakban koppintson a [Másolás] ikonra.

- A MÁSOLÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

Helyezze be az eredetit.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Olvassa be az eredetit.
Az eredeti beolvasásához koppintson az [Előnézet] gombra.

- Ha kétoldalas másolatokat készít, még az eredeti beolvasása előtt konfigurálja a kétoldalas másolás beállításait.
- Ha nem ellenőrzi az előnézeti képet, a másolás megkezdéséhez koppintson a [Színes start] vagy a [Fekete-fehér start] gombra.

Ellenőrizze az előnézeti képet.
Megjeleníti a beolvasott eredeti előnézeti képét.
az előnézeti képernyőn ellenőrizze a beállításokat, mint pl. szín, kétoldalas másolás vagy tűzési pozíció.
Indítsa el a másolást.
Koppintson a [Színes start] vagy az [F/F start] gombra.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.

- Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
  a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.
- Az összes beállítás törléséhez koppintson a [CA] gombra.
  A [CA] gombra koppintás után az addig kiválasztott beállítások törlődnek, majd Ön visszakerül az alapképernyőre.
  - A másolás leállításához:
    Koppintson a [STOP] gombra.

A másolás megkezdése előtt a beolvasott eredeti adatként való mentéséhez a műveleti panelen koppintson a [Fájl] vagy a [Gyors Fájl] gombra.

- GYORS FÁJL
- FÁJL

Vissza a tetejére