# A FÉNYÉRZÉKENY HENGER ELEKTROMOS TÖLTŐEGYSÉGÉNEK TISZTÍTÁSA

## Áttekintés

Ha a dokumentumüveg és az automatikus dokumentumadagoló tisztítását követően is fekete vagy színes vonalak jelennek meg, a töltőegység-tisztítóval tisztítsa meg a fényérzékeny hengert feltöltő elektromos töltőegységet.

- Ha a fényérzékeny henger töltőegységének tisztítása nem oldja meg a problémát, húzza ki a forgatógombot, majd tolja vissza még háromszor.
- Amikor a töltőegységet a forgatógomb húzogatásával tisztítja, lassan, egyik végponttól a másikig húzza és tolja a gombot.

## Használat

Nyissa ki az előlapot.
Tolja a festékporgyűjtő tartály zárját kioldási helyzetbe, nyomja le addig, amíg a festékporgyűjtő tartály megáll, majd finoman emelje meg és vegye ki.
Vegye ki a töltőegység tisztítót.
A töltőegység tisztító a gép előlapjához van rögzítve.

1. Akassza ki a tartófülből a töltőegység tisztítót jobb oldalának megnyomásával
2. A tartófül tetején átemelve tegye le.
3. Vegye le a bal oldali tartófülből a vezértengely (A) körül forgatva.

Tisztítsa meg az elektromos töltőegységet.
Finoman tolja be teljesen a töltőegység tisztítót, majd finoman húzza ki.
Úgy helyezze be, hogy a tisztítási hely címke (A) és a töltőegység tisztító címke (B) az ábra szerint igazodjon.
Ismételje meg a 4. lépést mindegyik elektromos töltőegységnél.
Összesen 4 helyet kell megtisztítani a gépben, ahogyan az ábra mutatja.
Helyezze vissza eredeti helyére a töltőegység tisztítót.

1. Helyezze a töltőegység tisztítót a vezértengelyre (A) hogy forgathassa, majd akassza be a szélét (azt az oldalt, ahol nincs fogantyú) a bal oldali tartófülbe.
2. Tegye a töltőegység tisztító jobb oldalát a belső oldalra a tartófülön átemelve.
3. Akassza be a töltőegység tisztítót a tartófülbe.

Tegye vissza a festékporgyűjtő tartályt.
A tartályt felülről, ferdén helyezze be. (Ellenkező irányban, mint ahogy kivette.)
Nyomja be a festékporgyűjtő tartályt a gépbe.
Nyomja be a tartályt, amíg a helyére nem kattan.
Zárja vissza a festékporgyűjtő tartályt.
Tolja a festékporgyűjtő tartály zárját zárt helyzetbe.
Zárja vissza az elülső borítót.
Vissza a tetejére