# SZÍNKORREKCIÓK

Az alábbi beállítások kapcsolódnak a másoláshoz.
Az ezekkel a beállításokkal kiválasztott alapértelmezett beállítások a gép összes funkciójára vonatkoznak (nem csak a másolás funkcióra).
Az alábbi beállítások kapcsolódnak a színekhez.
Eredeti színkiegy. beállítás
Egy mások módban a „Színkiegyenlítés” opció használatával elért színkiegyenlítési értékek eltárolhatók egy programban (1–48), és azok az értékek eredeti színkiegyenlítés beállításként visszakereshetők és tárolhatók*. Használja ezt a funkciót, ha egy adott színkiegyenlítés beállítást rendszeresen használni kíván egy kedvenc színhez, illetve korrigáláshoz, amikor megváltozik a színegyensúly.

*
  Előre beállított értékeket jelenít meg, ha egy másik módban kiválasztja a „Színkiegyenlítés” opciót.

Gyári alapértelmezett beállítás visszaállítása
Ez a funkció visszaállítja a színkiegyenlítés értékeket a gyári alapértelmezett értékekre (az összes színkiegyenlítés a „0” értéket kapja, az egyes színek mind a 8 szintjére vonatkozóan).
AUTOMATIKUS SZÍNKALIBRÁLÁS
Automatikus színjavítást végez, ha a színes másolatokon el vannak csúszva a színek. A gép kinyomtat, majd beolvas egy tesztmintát, aztán a színt automatikusan kijavítja.
A [Végrehajt] gombra koppintás és a tesztminta kinyomtatása után megjelenik egy üzenet, amely az automatikus kalibrálás elindítását kéri. Helyezze a teszt színmintát a dokumentumüvegre az alább látható módon (tehát úgy, hogy a papír szélén lévő vékony vonal a bal oldalra kerüljön).
Helyezzen a tesztminta tetejére egy vele azonos méretű másolópapírt (körülbelül öt lapot), óvatosan zárja le az automatikus dokumentumadagolót, majd koppintson a [Végrehajt] gombra.

- Az Automatikus színkalibrálás végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a regisztrációs beállítás. Ha a regisztrációs beállítás nem megfelelő, végezze el a „Regisztrációs beállítás” műveletét.
- Ha az Automata Színkalibrálás végrehajtása után a színhűség továbbra sem megfelelő, az Automata Színkalibrálás megismétlése javíthat a színeken.

Vissza a tetejére