# A KÉTOLDALAS NYOMTATÁS NEM MŰKÖDIK

Ha nem tudja megoldani a problémát a kézikönyv megoldásainak segítségével, nyomja meg az [Üzem] gombot, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Várjon legalább 10 másodpercet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Amikor a hálózati főkapcsoló színe zöldre váltott, nyomja meg az [ÜZEM] gombot.
Ha a feladatállapot-kijelző háttérszíne az érintőpanel jobb felső sarkában nem szürke, ne kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót és ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ez megrongálhatja a merevlemezt, illetve a rajta tárolt vagy fogadott adatok elvesztését eredményezheti.

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
A kiválasztott papírtálca beállítása olyan papírtípust ad meg, amely nem használható kétoldalas nyomtatáshoz? | Ellenőrizze a beállítás mód „Papírtálca beállításai” opciót. Ha a [Kétoldalas letiltása] jelölőnégyzet állapota , az adott tálcát használó kétoldalas nyomtatás nem működik. Módosítsa a beállítást olyan papírtípusra, amely kétoldalas nyomtatáshoz is használható. „Beállítás mód” → [Papírtálca beállításai] → [Tálca regisztráció]
Speciális papírméretet vagy -típust használ? | A kétoldalas másoláshoz használható papírtípusokról és -méretekről a „MŰSZAKI JELLEMZŐK” Gyors áttekintés részében olvashat.
A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat? | Forduljon a rendszergazdához. Lehet, hogy beállítás módban néhány funkciót letiltott. Forduljon a rendszergazdához. Ha a felhasználó hitelesítés engedélyezett, a felhasználói beállításaiban lekorlátozhatták az Ön által használható funkciókat. Forduljon a rendszergazdához.

Vissza a tetejére