# GERINCTŰZŐ FINISHER

## Áttekintés

Ebbe beletartozik az eltolás funkció, amely lépcsőzetesen elrendezi a kimenő papírokat, a tűzött rendezés funkció, amely összetűzi az egyes nyomatcsoportokat, a gerinctűző funkciót, amely automatikusan összetűzi a lapok közepét és félbehajtja azokat, és a papírhajtás funkció, amely félbehajtja a papírt.
A nyomatok lyukasztásához egy opcionális lyukasztó modult kell telepíteni.

- Funkciók nevei
- Kellékek
- Gerinctűző finisher karbantartása

Funkciók nevei
×
Tűző-összerendező
Ez ideiglenesen összegyűjti a tűzendő papírt.
×
Kimeneti tálca
A tűzött és eltolásos kimenet ebbe a tálcába érkezik.
A tálca kihúzható. Húzza ki a tálcát nagyméretű papírra nyomtatáshoz (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" és 8-1/2" x 13" méretek).
×
Oldallap
Nyissa ki ezt a borítást a tűzőkazetta cseréjéhez, vagy a beragadt tűzőkapcsok eltávolításához.
×
Gerinctűző tálca
A gerinctűzött kimenet ebbe a tálcába érkezik.
×
Felső borítás
Nyissa fel ezt a borítást az elakadt papír eltávolításához.
×
Előlap
Nyissa ki ezt a borítást a tűzőkazetta cseréjéhez, vagy a beragadt tűzőkapcsok eltávolításához.
Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

- A gerinctűző finisher telepítéséhez papírtovábbító egységre és álló/1x500/2x500/3x500/500 és 2000 lapos papírfiókra van szükség.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a gerinctűző finisherre, és ne támaszkodjon a gerinctűző finisherre.
- Fokozottan figyeljen, amikor a gépet bekapcsolja, illetve amikor a nyomtatás folyamatban van, mivel a tálca fel-le mozoghat.
- A gerinctűző finishert nem lehet egy normál finisherrel egyszerre telepíteni.

Kellékek
A gerinctűző finisherhez az alábbi tűzőkazetta szükséges:
Finisher egység
Tűzőkazetta (három darab, kazettánként kb. 5000 tűzőkapocs) MX-SCX1
Gerinctűző egység
Tűzőkazetta (három kazetta, egyenként kb. 2000 tűzőkapoccsal) AR-SC3
Gerinctűző finisher karbantartása
Ha a tűzőkapocs-kazettából kifogy a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg a kezelőpanelen. A tűzőkapocs-kazetta cseréjénél a működési leírás szerint járjon el.

## Használat

- A tűzőkapocs-kazetta cseréje (finisher egység)
- A tűzőkapocs-kazetta cseréje (gerinctűző egység)

A tűzőkapocs-kazetta cseréje (finisher egység)
Nyissa ki az előlapot.
Miközben húzza a kart, ütközésig tolja el a gerinctűző finishert balra.
Óvatosan tolja el a finishert ütközésig.
Engedje le a tűződoboz kioldó kart, és vegye ki a tűződobozt.
Húzza ki a tűződobozt jobbra.
Távolítsa el az üres tűzőkapocs-kazettát a tűzőkapocs-tartóból.
Helyezzen be új tűzőkapocs-kazettát a tűzőkapocs-tartóba az ábra szerint.
Tolja be a tűzőkapocs-kazettát, amíg a helyére nem kattan.
Tegye vissza a tűződobozt.
Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.
Tolja vissza a gerinctűző finishert, és rögzítse a géphez.
Óvatosan tolja vissza a finishert jobbra, míg eredeti helyére nem áll.
Zárja vissza az elülső borítót.
Végezzen próbanyomtatást a tűzött rendezés funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik-e.
A tűzőkapocs-kazetta cseréje (gerinctűző egység)
Mielőtt hozzáfogna, távolítson el mindent a gerinctűző finisher kimeneti tálcájáról. Ne tegye vissza a kivett papírokat a kimeneti tálcára.
Nyissa le az oldalajtót.
Vegye ki az üres tűzőkapocs-kazettát.
Töltsön be új tűzőkazettákat.
Vegye le az egyes tűzőkazetták borítását, majd helyezze be őket.
Zárja vissza az oldalajtót.
Vissza a tetejére