# PONTATLANOK A SZÍNEK

Ha nem tudja megoldani a problémát a kézikönyv megoldásainak segítségével, nyomja meg az [Üzem] gombot, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Várjon legalább 10 másodpercet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Amikor a hálózati főkapcsoló színe zöldre váltott, nyomja meg az [ÜZEM] gombot.
Ha a feladatállapot-kijelző háttérszíne az érintőpanel jobb felső sarkában nem szürke, ne kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót és ne húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ez megrongálhatja a merevlemezt, illetve a rajta tárolt vagy fogadott adatok elvesztését eredményezheti.

Ellenőrizze | Megoldás
--- | ---
„Regisztrációs beállítás”-t hajtott végre? | Kérje a rendszergazda segítségét, hogy „Regisztrációs beállítás”-t hajtson végre. „Beállítás mód” → [Eszköz Meghatározása] → [Regisztrációs beállítás] Ha a színtónusok pontatlanok, a regisztrációs beállítás elvégzése után végezze el az [Automata színkalibrálás] műveletet. (Ha a színek a kalibrálás után sem megfelelőek, az ismételt kalibrálás javíthat az eredményen.) „Beállítás mód” → [Nyomtatóbeállítások] → [Automata Színkalibrálás]

Vissza a tetejére