# FEDŐLAPOK BEILLESZTÉSE MÁSOLATOKBA(BORÍTÓK/KÖZLAPOK)

## Áttekintés

Ez a funkció beilleszt egy eltérő típusú lapot az oldalak közé a másolat első és hátsó fedőlapjainak helyére.
Akkor lehet hasznos, ha a jobb külalak érdekében meg akarja változtatni a fedőlapok papírját.
Szükség esetén adja meg a közlapok beillesztési beállításait.
Közlapok beillesztésekor lásd a "KÖZLAPOK BEILLESZTÉSE MÁSOLATOKBA" részt.
Másolás első fedőlapra és beillesztés hátsó fedőlappal együtt
Példák fedőlap beillesztésére
Az alábbi példák megmutatják a végeredményt, ha közlapokat helyezünk be hat egyoldalas vagy három kétoldalas eredeti közé az alábbi négy másolási mód használatával.
Másolási módok

- Egyoldalas eredetik egyoldalas másolása
- Egyoldalas eredetik kétoldalas másolása
- Kétoldalas eredetik egyoldalas másolása
- Kétoldalas eredetik kétoldalas másolása

Egyoldalas eredetik egyoldalas másolása

Az egyes fedőlapok beállítási feltételei | Kész másolatok
--- | ---
Előlap | Hátlap
Nem másol | Nem másol | Beilleszti a fedőlapokat a másolatok elejére és végére.
Egyoldalas másolás | Nem másol | A legelső oldalt az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Nem másol | A legelső két oldalt oldalt az előlap két oldalára másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Nem másol | Egyoldalas másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra.
Nem másol | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és az ötödik és hatodik eredeti oldal kétoldalas másolatát teszi rá a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Egyoldalas másolás | A legelső oldalt az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | A legelső oldalt egyoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan felmásolja a hátlapra.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Egyoldalas másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan felmásolja a hátlapra.

Egyoldalas eredetik kétoldalas másolása

Az egyes fedőlapok beállítási feltételei | Kész másolatok
--- | ---
Előlap | Hátlap
Nem másol | Nem másol | Beilleszti a fedőlapokat a másolatok elejére és végére.
Egyoldalas másolás | Nem másol | A legelső oldalt elülső borítóként másolja, és egyoldalas másolatot készít a hatodik eredeti oldalról is. Beilleszti a fedőlapokat a másolatok végére.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Nem másol | A legelső két oldalt oldalt az előlap két oldalára másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Nem másol | Egyoldalas másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra. Az ötödik eredeti oldalról egyoldalas másolatot készít.
Nem másol | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és az ötödik és hatodik eredeti oldal kétoldalas másolatát teszi rá a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Egyoldalas másolás | A legelső oldalt az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | A legelső oldalt egyoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan felmásolja a hátlapra.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Egyoldalas másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra. Az ötödik eredeti oldalról egyoldalas másolatot készít.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan felmásolja a hátlapra.

Kétoldalas eredetik egyoldalas másolása

Az egyes fedőlapok beállítási feltételei | Kész másolatok
--- | ---
Előlap | Hátlap
Nem másol | Nem másol | Beilleszti a fedőlapokat a másolatok elejére és végére.
Egyoldalas másolás | Nem másol | A legelső oldalt az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Nem másol | A legelső két oldalt oldalt az előlap két oldalára másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Nem másol | Egyoldalas másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra.
Nem másol | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és az ötödik és hatodik eredeti oldal kétoldalas másolatát teszi rá a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Egyoldalas másolás | A legelső oldalt az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | A legelső oldalt egyoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan felmásolja a hátlapra.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Egyoldalas másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan felmásolja a hátlapra.

Kétoldalas eredetik kétoldalas másolása

Az egyes fedőlapok beállítási feltételei | Kész másolatok
--- | ---
Előlap | Hátlap
Nem másol | Nem másol | Beilleszti a fedőlapokat a másolatok elejére és végére.
Egyoldalas másolás | Nem másol | A legelső oldalt az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után. * Az eredeti második oldala nem lesz lemásolva.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Nem másol | A legelső két oldalt oldalt az előlap két oldalára másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Nem másol | Egyoldalas másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra. * Az eredeti ötödik oldala nem lesz lemásolva.
Nem másol | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és az ötödik és hatodik eredeti oldal kétoldalas másolatát teszi rá a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Egyoldalas másolás | A legelső oldalt az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra. Az eredeti második és ötödik oldala nem lesz lemásolva.
Egyoldalas másolás | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | A legelső oldalt egyoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan felmásolja a hátlapra. * Az eredeti második oldala nem lesz lemásolva.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Egyoldalas másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan felmásolja a hátlapra. * Az eredeti ötödik oldala nem lesz lemásolva.
KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | KÉTOLDALAS MÁSOLÁS | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan felmásolja a hátlapra.

- A fedőlapok/közlapok funkció használata előtt töltsön közlapokat a tálcába.
- A fedőlapok/közlapok funkció használata előtt helyezze az eredetiket a dokumentumadagoló tálcára, válassza ki az egy- vagy kétoldalas nyomtatást, a másolatok példányszámát, és a többi másolási beállításokat. Ha készen van a beállításokkal, hajtsa végre a műveletsort a fedőlapok/közlapok kiválasztására.
- Előlapnak és hátlapnak is egy-egy lapot tehet be.

- Kétoldalas eredetik kétoldalas másolása esetén az eredeti lapok elő- és hátoldalai közé nem illeszthető be közlap.
- Ez a funkció a könyvfűzés funkcióval együtt nem használható.
- Ez a beállítás nem hozzáférhető, ha a „Beállítás mód” menüben a fedlap/közlap funkció le van tiltva.

## Használat

Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

Koppintson az [Egyéb], majd a [Borítók/közlapok] gombra.
Koppintson az [Elülső borító], majd a [Be] gombra.
Hátsó borító beillesztésekor érintse meg a [Hátsó borító] gombot, majd érintse meg a [Be] gombot.
Érintse meg a [Módosítás] gombot, és konfigurálja az elülső fedőlap másolási beállításait.
Ha csak egy borítót illeszt be, érintse meg a [Nem másolható] gombot.
A borító bemeneti tálcájának módosításához:
Érintse meg a [Papírtálcák beállításai] gombot a bemeneti tálca beállítási képernyőjének megjelenítéséhez. A bemeneti tálca beállítási képernyőjén érintse meg az [Papírfiók] gombot a [Elülső borító] vagy a [Hátsó borító] alatt.
További információt a következő részben talál: PAPÍRTÁLCA KIVÁLASZTÁSA MÁSOLÁSHOZ”.
Ha a borítóra másolatot készít, címkeív, vetítőfólia és tabulált (indexfüles) papír nem használható. Ha nem kerül rá másolat, indexfüles papírt is beszúrhat.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
A borítók beszúrásának törlése:
Koppintson a [Ki] gombra.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Színes start] vagy az [F/F start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére