# HASZNÁLHATÓ PAPÍRTÍPUSOK

Ez a rész a használható és a nem használható papírtípusokat mutatja be.
A továbbiakban a normál papírtól különböző minden papírtípus speciális.

- Használható papír
- Nem használható papír
- Nem ajánlott papírok

- A kereskedelmi forgalomban különböző típusú papírok kaphatók, melyek némelyike nem használható ezzel a készülékkel.
  Egy papír használata előtt forduljon az eladóhoz, vagy egy hivatalos márkakereskedőhöz.
- A képminőség és a festék egyenletes eloszlása a papíron a környezeti feltételektől, működési feltételektől és a papír tulajdonságaitól függően változhat, ami a Sharp standard papírra vonatkozó képminőséghez képest gyengébb képminőséget eredményezhet.
  Egy papír használata előtt forduljon az eladóhoz, vagy egy hivatalos márkakereskedőhöz.
- Nem ajánlott vagy nem használható papír használata ferde adagolást, elakadást, gyenge minőségű festékfixálódást (a festék nem elég jól tapad a papírhoz és ledörzsölhető) vagy a gépben meghibásodást eredményezhet.
- A nem-ajánlott papír használata adagolási hibát vagy gyenge képminőséget eredményezhet. Egy nem-ajánlott papírtípus használata előtt ellenőrizze, hogy arra a nyomtatás megfelelően végrehajtható.

Használható papír
A normál papír, nehéz papír és vékony papír műszaki jellemzői

Normál papír | Sharp standard papír 80 g/m2 (21 lbs). A papír műszaki adatait a „Gyorsindítási útmutató” „A SHARP STANDARD PAPÍR MŰSZAKI ADATAI” részében találja. Nem Sharp márkájú standard normál papír 60 g/m2 – 105 g/m2 (16 lbs. – 28 lbs.)
Nehéz papír | 106 g/m2 – 300 g/m2 (29 lbs. – 110 lbs. borító)
Vékony papír | 55 g/m2 – 59 g/m2 (13 lbs. – 16 lbs.)

Az újrahasznosított papírnak, színes papírnak és perforált papírnak ugyanazon jellemzőknek kell megfelelnie, mint a normál papírnak.
A papírok használata előtt forduljon az eladóhoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz.
Az összes tálcában elhelyezhető papírtípusok

- A gép egyes tálcáiba tölthető papírméretekre és -típusokra vonatkozó részletes információkat a „Gyorsindítási útmutató” „MŰSZAKI JELLEMZŐK” része, valamint a "Felhasználói kézikönyv" "Beállítás mód" részének TÁLCABEÁLLÍTÁSOK pontja tartalmazza.
- Az újrahasznosított papírnak, színes papírnak és perforált papírnak ugyanazon adatoknak kell megfelelnie, mint a normál papírnak.
  Egy papír használata előtt forduljon az eladóhoz, vagy egy hivatalos márkakereskedőhöz.

| 1–4. tálca (2–4. tálca állvány/1x500/2x500/3x500 lapos papírfiók esetén, 2. tálca állvány/500 és 2000 lapos papírfiók esetén) | 3–4. tálca (állvány/500 és 2000 lapos papírfiók) | Oldalsó tálca | tálca (nagy kapacitású tálca)
--- | --- | --- | --- | ---
Normál papír | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett
Nehéz papír 1* | Engedélyezett | - | Engedélyezett | -
Nehéz papír 2* | - | - | Engedélyezett | -
Nehéz papír 3* | - | - | Engedélyezett | -
Vékony papír | - | - | Engedélyezett | -
Előnyomott | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett
Újrahasznosított Papír | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett
Fejléces | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett
Perforált | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett
Szín | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett | Engedélyezett
Címkék | - | - | Engedélyezett | -
Fényes papír | - | - | Engedélyezett | -
Vetítőfólia (S4BG68) | - | - | Engedélyezett | -
Tabulált papír | - | - | Engedélyezett | -
Boríték | - | - | Engedélyezett | -

*
  A "Nehéz papír 1" a legfeljebb 220 g/m2 súlyú (110 lbs, regiszterkarton) nehéz papírra, a "Nehéz papír 2" a legfeljebb 256 g/m2 súlyú (140 lbs, regiszterkarton) nehéz papírra, a "Nehéz papír 3" pedig a legfeljebb 300 g/m2 súlyú (110 lbs, borító) nehéz papírra vonatkozik.

A nyomtatási oldal tájolásának beállítása
A nyomtatási oldal tájolásának beállítása függ a használni kívánt tálcától. „Fejléces” és „Előnyomott” papírnál fordított tájolással helyezze el a papírt.

Tálca | Normál állapotban | Fejléces vagy előnyomott papír van behelyezve
--- | --- | ---
tálca | Felfelé nézzen | Lefelé nézzen
Oldalsó tálca és 5. tálca: | Lefelé nézzen | Felfelé nézzen

Ha a [Duplex letiltása] beállítás a „Fejléces” vagy „Előnyomott” értékre van beállítva, ugyanolyan tájolással állítsa be a nyomtatási oldalt, mint normál használat esetén.
A [Duplex letiltása] beállítása:
A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Eszköz meghatározása] → [Duplex letiltása] opciót.
Nem használható papír

- Tintasugaras nyomtatókba való speciális hordozók
  (finom papír, fényes papír, fényes fólia, stb.)
- Szénpapír vagy hőpapír
- Ragasztott papír
- Papír kapcsokkal
- Papír hajtás jelzéssel
- Szakadt papír
- Poliolefin írásvetítő fólia

- 55 g/m2 (15 lbs) súlyúnál könnyebb vékony papír
- 300 g/m2 (110 lbs, borító) súlyúnál vastagabb nehéz papír
- Szokatlan alakú papír
- Tűzött papír
- Nedves papír
- Összetekeredő papír
- Olyan papír, amelynek nyomtatási oldalára vagy hátoldalára másik nyomtatóval vagy többfunkciós készülékkel nyomtattak.
- A nedvesség elnyelése miatt hullámos jellegű papír

Nem ajánlott papírok

- Vasalós matricapapír
- Japán papír
- Perforált papír

Vissza a tetejére